**ЛОТ№ 1**

**Требования к разработке архитектурных решений и схемы планировочной организации земельного участка нестационарного объекта (торгово-остановочного модуля с киоском – далее ТОМ) по адресу:**

**г. Череповец, Октябрьский пр., у д. 82, а/о «Улица Монтклер».**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| 1 | Основание для проектирования | Договор о размещении нестационарного торгового объекта от \_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_ |
| 2 | Местонахождение объекта | Согласно приложенной схеме размещения. |
| 3 | Стадийность | Эскизный проект |
| 4 | Цель проекта  | Размещение нестационарного торгового объекта на территории города. |
| 5 | Состав проекта  | 1. Пояснительная записка. 2. Графические материалы:- общие данные;- план благоустройства территории, разбивочный план, масштаб 1:500;- архитектурные решения (внешний вид) малых форм архитектуры, переносного оборудования;- план ТОМ, масштаб 1:100; 1:200;- фасады ТОМ , с указанием высотных отметок, габаритных размеров, материалов отделки фасадов, элементов фасадов, цвета, колера материалов отделки, масштаб 1:100;1:200;- пояснительная записка. |
| 6 | Состав ТОМ  | - остановочный навес;- киоск.В соответствии с требованиями законодательства РФ, технических регламентов, САНПиН, СНиП, СП. |
| 7 | Требования к внешнему виду киоска | ТОМ должен выполняться из конструкций и металлических элементов заводского изготовления комплектной поставки.Отделка фасадов киоска:- облицовка стен – композитные панели, в том числе алюминиевые, в сочетании с деревянными ламелями;- предусмотреть максимальное витражное остекление в переплетах из алюминия.Отделка фасадов остановочного навеса - ударопрочное стекло; облицовка металлических конструкций навеса в увязке с отделкой киоска. Конструктивные элементы жесткости и крепления должны быть закрыты декоративными элементами. Необходимо предусмотреть место для размещения вывески (объемные световые буквы) представить вариант светового праздничного оформления фасадов ТОМа.Установка ТОМ – без заглубленного фундаментаГабаритные размеры киоска, остановочного навеса – не более представленных в приложенной схеме размещения.Предусмотреть раздельную и независимую конструкцию навеса и киоскав.  |
| 8 | Благоустройство территории | Проект благоустройства должен предусматривать:- мероприятия, определенные требованиями технических регламентов, САНПиН; СНиП, СП;- площадку с плиточным покрытием для размещения ТОМа;- размещение малых форм архитектуры (скамей, урн).  |
| 9 | Мероприятия по обеспечению жизнедеятельности маломобильных групп населения | В соответствии с законодательством РФ, техническими регламентам, СП 59.13330.2016 Свод правил «Доступность зданий, строений, сооружений для мобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001». |
| 10 | Нормативно-правовые документы | 1. Правила благоустройства территории города Череповца, утвержденные решением Череповецкой городской Думы от 31.10.2017 № 185 (с изменениями).2. Технические регламенты, САНПиН, СП, СНиП.3. Положение «О составе разделов проектной документации и требований к их содержанию», утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 №87; ГОСТ 21.508-2020; ГОСТ Р 21.1101-2020.4. Положение о размещении нестационарных торговых объектов и нестационарных объектов по оказанию услуг населению на территории города Череповца, утв. постановлением мэрии города от 09.06.2011 №2469 (с изменениями). 5. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 " Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации". |
| 11 | Особые условия | 1. ТОМ необходимо размещать в соответствии с проектно-сметной документацией (далее – ПСД), разработанной лицами, имеющими свидетельство о допуске к работам по подготовке ПСД, выданное саморегулируемой организацией.2. Проектную документацию необходимо разработать в соответствии с:- требованиями технических регламентов, САНПиН, СП, СНиП;- техническими условиями ресурсоснабжающих организаций города и с учетом существующих и ранее запроектированных инженерных коммуникаций.3. Необходимо выполнить подключение ТОМа к объектам инженерных служб города за свой счет (при необходимости). |
| 12 | Требования к согласованию материалов | 1. Проектную документацию необходимо согласовать с инженерными службами города в том случае, если выставлено особое условие о размещении объекта или о согласовании, а также - с балансодержателями инженерных сетей.2. После проведения указанных выше согласований архитектурные решения и схему планировочной организации земельного участка необходимо согласовать с управлением архитектуры и градостроительства.  |
| 13 | Количество предоставляемых экземпляров | Два экземпляра на бумажных носителях и один в электронном виде необходимо представить в управление архитектуры и градостроительства. |

**ЛОТ № 2**

**Требования к разработке архитектурных решений и схемы планировочной организации земельного участка нестационарного объекта - торгово-остановочного модуля с киоском ( далее – ТОМ) по адресу:**

**г. Череповец, пр. Победы, у д. 12, остановка автобуса «ЧГУ».**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| 1 | Основание для проектирования | Договор о размещении нестационарного торгового объекта от \_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_ |
| 2 | Местонахождение объекта | Согласно приложенной схеме размещения. |
| 3 | Стадийность | Эскизный проект |
| 4 | Цель проекта  | Размещение нестационарного торгового объекта на территории города. |
| 5 | Состав проекта  | 1. Пояснительная записка. 2. Графические материалы:- общие данные;- план благоустройства территории, разбивочный план, масштаб 1:500;- архитектурные решения (внешний вид) малых форм архитектуры, переносного оборудования;- план ТОМ, масштаб 1:100; 1:200;- фасады, с указанием высотных отметок, габаритных размеров, материалов отделки фасадов, элементов фасадов, цвета, колера материалов отделки, масштаб 1:100;1:200;- пояснительная записка. |
| 6 | Состав ТОМ  | - Остановочный навес;- киоск.В соответствии с требованиями законодательства РФ, технических регламентов, САНПиН, СНиП, СП. |
| 7 | Требования к внешнему виду киоска | ТОМ должен выполняться из конструкций и металлических элементов заводского изготовления комплектной поставки.Отделка фасадов киоска:- облицовка стен – композитные панели, в том числе алюминиевые, в сочетании с деревянными ламелями;- предусмотреть максимальное витражное остекление в переплетах из алюминия.Отделка фасадов остановочного навеса - ударопрочное стекло; облицовка металлических конструкций навеса в увязке с отделкой киосков. Конструктивные элементы жесткости и крепления должны быть закрыты декоративными элементами. Необходимо предусмотреть место для размещения вывески (объемные световые буквы) и представить вариант светового праздничного оформления фасадов ТОМа.Архитектурные решения отделки фасадов киоска необходимо увязать с архитектурными решениями окружающей застройки. Габаритные размеры киоска, остановочного навеса – не более представленных в приложенной схеме размещения.  |
| 8 | Благоустройство территории | Проект благоустройства должен предусматривать:- мероприятия, определенные требованиями технических регламентов, САНПиН; СНиП, СП;- площадку с плиточным покрытием для размещения ТОМа;- размещение малых форм архитектуры (скамей, урн).  |
| 9 | Мероприятия по обеспечению жизнедеятельности маломобильных групп населения | В соответствии с законодательством РФ, техническими регламентам, СП 59.13330.2016 Свод правил «Доступность зданий, строений, сооружений для мобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001». |
| 10 | Нормативно-правовые документы | 1. Правила благоустройства территории города Череповца, утвержденные решением Череповецкой городской Думы от 31.10.2017 № 185 (с изменениями).2. Технические регламенты, САНПиН, СП, СНиП.3. Положение «О составе разделов проектной документации и требований к их содержанию», утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 №87; ГОСТ 21.508-2020; ГОСТ Р 21.1101-2020.4. Положение о размещении нестационарных торговых объектов и нестационарных объектов по оказанию услуг населению на территории города Череповца, утв. постановлением мэрии города от 09.06.2011 №2469 (с изменениями). 5. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 " Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации". |
| 11 | Особые условия | 1. ТОМ необходимо размещать в соответствии с проектно-сметной документацией (далее – ПСД), разработанной лицами, имеющими свидетельство о допуске к работам по подготовке ПСД, выданное саморегулируемой организацией.2. Проектную документацию необходимо разработать в соответствии с:- требованиями технических регламентов, САНПиН, СП, СНиП;- техническими условиями ресурсоснабжающих организаций города и с учетом существующих и ранее запроектированных инженерных коммуникаций.3. Необходимо выполнить подключение ТОМа к объектам инженерных служб города за свой счет (при необходимости). |
| 12 | Требования к согласованию материалов | 1. Проектную документацию необходимо согласовать с инженерными службами города в том случае, если выставлено особое условие о размещении объекта или о согласовании, а также - с балансодержателями инженерных сетей.2. После проведения указанных выше согласований архитектурные решения и схему планировочной организации земельного участка необходимо согласовать с управлением архитектуры и градостроительства.  |
| 13 | Количество предоставляемых экземпляров | Два экземпляра на бумажных носителях и один в электронном виде необходимо представить в управление архитектуры и градостроительства. |

 **ЛОТ № 4**

**Требования к разработке архитектурных решений и схемы планировочной организации земельного участка нестационарного объекта (торгово-остановочного модуля с киоском – далее ТОМ) по адресу:**

**г. Череповец, пр-кту Победы, у дома № 49**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| 1 | Основание для проектирования | Договор о размещении нестационарного торгового объекта от \_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_ |
| 2 | Местонахождение объекта | Согласно приложенной схеме размещения. |
| 3 | Стадийность | Эскизный проект |
| 4 | Цель проекта  | Размещение нестационарного торгового объекта на территории города. |
| 5 | Состав проекта  | 1. Пояснительная записка. 2. Графические материалы:- общие данные;- план благоустройства территории, разбивочный план, масштаб 1:500;- архитектурные решения (внешний вид) малых форм архитектуры, переносного оборудования;- план ТОМ, масштаб 1:100; 1:200;- фасады, с указанием высотных отметок, габаритных размеров, материалов отделки фасадов, элементов фасадов, цвета, колера материалов отделки, масштаб 1:100;1:200;- пояснительная записка. |
| 6 | Состав ТОМ  | - Остановочный навес;- киоск.В соответствии с требованиями законодательства РФ, технических регламентов, САНПиН, СНиП, СП. |
| 7 | Требования к внешнему виду киоска | ТОМ должен выполняться из конструкций и металлических элементов заводского изготовления комплектной поставки.Отделка фасадов киоска:- облицовка стен – композитные панели, в том числе алюминиевые, металлические кассеты, в сочетании с деревянными ламелями; - предусмотреть максимальное витражное остекление в переплетах из алюминия.Отделка фасадов остановочного навеса - ударопрочное стекло; облицовка металлических конструкций навеса в увязке с отделкой киоска. Конструктивные элементы жесткости и крепления должны быть закрыты декоративными элементами. Необходимо предусмотреть место для размещения вывески (объемные световые буквы) и представить вариант светового праздничного оформления фасадов ТОМа.Установка ТОМ – без заглубленного фундаментаГабаритные размеры киоска, остановочного навеса – не более представленных в приложенной схеме размещения.Предусмотреть раздельную и независимую конструкцию навеса и киоска.  |
| 8 | Благоустройство территории | Проект благоустройства должен предусматривать:- мероприятия, определенные требованиями технических регламентов, САНПиН; СНиП, СП;- площадку с плиточным покрытием для размещения ТОМа;- размещение малых форм архитектуры (скамей, урн).  |
| 9 | Мероприятия по обеспечению жизнедеятельности маломобильных групп населения | В соответствии с законодательством РФ, техническими регламентам, СП 59.13330.2016 Свода правил «Доступность зданий, строений, сооружений для мобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001». |
| 10 | Нормативно-правовые документы | 1. Правила благоустройства территории города Череповца, утвержденные решением Череповецкой городской Думы от 31.10.2017 № 185 (с изменениями).2. Технические регламенты, САНПиН, СП, СНиП, СП 59.13330.2016 Свода правил «Доступность зданий, строений, сооружений для мобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001».3. Положение «О составе разделов проектной документации и требований к их содержанию», утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 №87; ГОСТ 21.508-2020; ГОСТ Р 21.1101-2020.4. Положение о размещении нестационарных торговых объектов и нестационарных объектов по оказанию услуг населению на территории города Череповца, утв. постановлением мэрии города от 09.06.2011 №2469 (с изменениями). 5. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 " Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации". |
| 11 | Особые условия | 1. ТОМ необходимо размещать в соответствии с проектно-сметной документацией (далее – ПСД), разработанной лицами, имеющими свидетельство о допуске к работам по подготовке ПСД, выданное саморегулируемой организацией.2. Проектную документацию необходимо разработать в соответствии с:- требованиями технических регламентов, САНПиН, СП, СНиП;- техническими условиями ресурсоснабжающих организаций города и с учетом существующих и ранее запроектированных инженерных коммуникаций.3. Необходимо выполнить подключение ТОМа к объектам инженерных служб города за свой счет (при необходимости). |
| 12 | Требования к согласованию материалов | 1. Проектную документацию необходимо согласовать с инженерными службами города в том случае, если выставлено особое условие о размещении объекта или о согласовании, а также - с балансодержателями инженерных сетей.2. После проведения указанных выше согласований архитектурные решения и схему планировочной организации земельного участка необходимо согласовать с управлением архитектуры и градостроительства.  |
| 13 | Количество предоставляемых экземпляров | Два экземпляра на бумажных носителях и один в электронном виде необходимо представить в управление архитектуры и градостроительства. |

**ЛОТ № 5**

**Требования к разработке архитектурных решений и схемы планировочной организации земельного участка нестационарного объекта (торгово-остановочного модуля с киоском – далее ТОМ) по адресу:**

**г. Череповец, ул. Архангельская, у дома № 70**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| 1 | Основание для проектирования | Договор о размещении нестационарного торгового объекта от \_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_ |
| 2 | Местонахождение объекта | Согласно приложенной схеме размещения. |
| 3 | Стадийность | Эскизный проект |
| 4 | Цель проекта  | Размещение нестационарного торгового объекта на территории города. |
| 5 | Состав проекта  | 1. Пояснительная записка. 2. Графические материалы:- общие данные;- план благоустройства территории, разбивочный план, масштаб 1:500;- архитектурные решения (внешний вид) малых форм архитектуры, переносного оборудования;- план ТОМ, масштаб 1:100; 1:200;- фасады, с указанием высотных отметок, габаритных размеров, материалов отделки фасадов, элементов фасадов, цвета, колера материалов отделки, масштаб 1:100;1:200;- пояснительная записка. |
| 6 | Состав ТОМ  | - Остановочный навес;- киоск.В соответствии с требованиями законодательства РФ, технических регламентов, САНПиН, СНиП, СП. |
| 7 | Требования к внешнему виду киоска | ТОМ должен выполняться из конструкций и металлических элементов заводского изготовления комплектной поставки.Отделка фасадов киоска:- облицовка стен – композитные панели, в том числе алюминиевые, в сочетании с деревянными ламелями; - предусмотреть максимальное витражное остекление в переплетах из алюминия.Отделка фасадов остановочного навеса - ударопрочное стекло; облицовка металлических конструкций навеса в увязке с отделкой киоска. Конструктивные элементы жесткости и крепления должны быть закрыты декоративными элементами. Необходимо предусмотреть место для размещения вывески (объемные световые буквы) и представить вариант светового праздничного оформления фасадов ТОМа.Установка ТОМ – без заглубленного фундаментаГабаритные размеры киоска, остановочного навеса – не более представленных в приложенной схеме размещения.Предусмотреть раздельную и независимую конструкцию навеса и киоска.  |
| 8 | Благоустройство территории | Проект благоустройства должен предусматривать:- мероприятия, определенные требованиями технических регламентов, САНПиН; СНиП, СП;- площадку с плиточным покрытием для размещения ТОМа;- размещение малых форм архитектуры (скамей, урн).  |
| 9 | Мероприятия по обеспечению жизнедеятельности маломобильных групп населения | В соответствии с законодательством РФ, техническими регламентам, техническими условиями Комитета социальной защиты населения, СП 59.13330.2016 Свод правил «Доступность зданий, строений, сооружений для мобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001». |
| 10 | Нормативно-правовые документы | 1. Правила благоустройства территории города Череповца, утвержденные решением Череповецкой городской Думы от 31.10.2017 № 185 (с изменениями).2. Технические регламенты, САНПиН, СП, СНиП, СП 59.13330.2016 Свод правил «Доступность зданий, строений, сооружений для мобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001». .3. Положение «О составе разделов проектной документации и требований к их содержанию», утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 №87; ГОСТ 21.508-2020; ГОСТ Р 21.1101-2020.4. Положение о размещении нестационарных торговых объектов и нестационарных объектов по оказанию услуг населению на территории города Череповца, утв. постановлением мэрии города от 09.06.2011 №2469 (с изменениями). 5. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 " Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации". |
| 11 | Особые условия | 1. ТОМ необходимо размещать в соответствии с проектно-сметной документацией (далее – ПСД), разработанной лицами, имеющими свидетельство о допуске к работам по подготовке ПСД, выданное саморегулируемой организацией.2. Проектную документацию необходимо разработать в соответствии с:- требованиями технических регламентов, САНПиН, СП, СНиП;- техническими условиями ресурсоснабжающих организаций города и с учетом существующих и ранее запроектированных инженерных коммуникаций.3. Необходимо выполнить подключение ТОМа к объектам инженерных служб города за свой счет (при необходимости). |
| 12 | Требования к согласованию материалов | 1. Проектную документацию необходимо согласовать с инженерными службами города в том случае, если выставлено особое условие о размещении объекта или о согласовании, а также - с балансодержателями инженерных сетей.2. После проведения указанных выше согласований архитектурные решения и схему планировочной организации земельного участка необходимо согласовать с управлением архитектуры и градостроительства.  |
| 13 | Количество предоставляемых экземпляров | Два экземпляра на бумажных носителях и один в электронном виде необходимо представить в управление архитектуры и градостроительства. |

**ЛОТ № 6**

**Требования к разработке архитектурных решений и схемы планировочной организации земельного участка торгово-остановочного модуля с киоском по адресу: г. Череповец, ул. Бардина по четной стороне перед ул. Мира**

 **(напротив заводоуправления).**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| 1 | Основание для проектирования | Договор о размещении нестационарного торгового объекта от \_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_ |
| 2 | Местонахождение объекта | Согласно приложенной схеме размещения. |
| 3 | Стадийность | Эскизный проект |
| 4 | Цель проекта  | Размещение нестационарного торгового объекта на территории города. |
| 5 | Состав проекта  | 1. Пояснительная записка. 2. Графические материалы:- общие данные;- план благоустройства территории, разбивочный план, масштаб 1:500;- план организации рельефа, масштаб 1:500;- архитектурные решения (внешний вид) малых форм архитектуры, переносного оборудования;- план ТОМа , масштаб 1:100; 1:200;- фасады, с указанием высотных отметок, габаритных размеров, материалов отделки фасадов, элементов фасадов, цвета, колера материалов отделки, масштаб 1:100;1:200;- пояснительная записка. |
| 6 | Состав торгово-остановочного модуля (далее – ТОМ) | В соответствии с требованиями законодательства РФ, технических регламентов, САНПиН, СНиП, СП. |
| 7 | Требования к внешнему виду торгово-остановочного модуля  |  ТОМ должен выполняться из конструкций и металлических элементов заводского изготовления комплектной поставки.Отделка фасадов киоска:- облицовка стен – деревянные ламели в сочетании с композитными панелями, в том числе алюминиевые ; - предусмотреть максимальное витражное остекление в переплетах из алюминия.Отделка фасадов остановочного навеса - ударопрочное стекло; облицовка металлических конструкций навеса в увязке с отделкой киоска. Конструктивные элементы жесткости и крепления должны быть закрыты декоративными элементами. Необходимо предусмотреть место для размещения вывески (объемные световые буквы) и представить вариант светового праздничного оформления фасадов ТОМа. Габаритные размеры киоска, остановочного навеса – не более представленных в приложенной схеме размещения. |
| 8 | Благоустройство территории | Проект благоустройства должен предусматривать:- мероприятия, определенные требованиями технических регламентов, САНПиН; СНиП, СП;- эффективность решений в организации транспортных и пешеходных путей;- обустройство площадки с плиточным покрытием для размещения ТОМа ;- размещение малых форм архитектуры (скамей, урн, цветочниц и т.д. изготовленных в том числе с применением деревянных элементов). |
| 9 | Мероприятия по обеспечению жизнедеятельности маломобильных групп населения | В соответствии с законодательством РФ, техническими регламентам, СП 59.13330.2016 Свода правил «Доступность зданий, строений, сооружений для мобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001». |
| 10 | Нормативно-правовые документы | 1. Правила благоустройства территории города Череповца, утвержденные решением Череповецкой городской Думы от 31.10.2017 № 185 (с изменениями).2. Технические регламенты, САНПиН, СП, СНиП, СП 59.13330.2016 Свода правил «Доступность зданий, строений, сооружений для мобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001». .3. Положение «О составе разделов проектной документации и требований к их содержанию», утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 №87; ГОСТ 21.508-2020; ГОСТ Р 21.1101-2020.4. Положение о размещении нестационарных торговых объектов и нестационарных объектов по оказанию услуг населению на территории города Череповца, утв. постановлением мэрии города от 09.06.2011 №2469 (с изменениями). 5. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 " Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации". |
| 11 | Особые условия | 1. ТОМ необходимо размещать в соответствии с проектно-сметной документацией (далее – ПСД), разработанной лицами, имеющими свидетельство о допуске к работам по подготовке ПСД, выданное саморегулируемой организацией.2. Проектную документацию необходимо разработать в соответствии с:- требованиями технических регламентов, САНПиН, СП, СНиП;- техническими условиями ресурсоснабжающих организаций города и с учетом существующих и ранее запроектированных инженерных коммуникаций.3. Необходимо выполнить подключение ТОМа к объектам инженерных служб города за свой счет (при необходимости). |
| 12 | Требования к согласованию материалов | 1. Проектную документацию необходимо согласовать с инженерными службами города в том случае, если выставлено особое условие о размещении объекта или о согласовании, а также - с балансодержателями инженерных сетей.2. После проведения указанных выше согласований архитектурные решения и схему планировочной организации земельного участка необходимо согласовать с управлением архитектуры и градостроительства. |
| 13 | Количество предоставляемых экземпляров | Два экземпляра на бумажных носителях и один в электронном виде необходимо представить в управление архитектуры и градостроительства. |

**ЛОТ № 7**

**Требования к разработке архитектурных решений и схемы планировочной организации земельного участка нестационарного объекта (торгово-остановочного модуля с киоском – далее ТОМ) по адресу:**

г. Череповец, ул. Городецкая, 1, остановка автобуса «Ледовый дворец».

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| 1 | Основание для проектирования | Договор о размещении нестационарного торгового объекта от \_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_ |
| 2 | Местонахождение объекта | Согласно приложенной схеме размещения. |
| 3 | Стадийность | Эскизный проект |
| 4 | Цель проекта  | Размещение нестационарного торгового объекта на территории города. |
| 5 | Состав проекта  | 1. Пояснительная записка. 2. Графические материалы:- общие данные;- план благоустройства территории, разбивочный план, масштаб 1:500;- архитектурные решения (внешний вид) малых форм архитектуры, переносного оборудования;- план ТОМ, масштаб 1:100; 1:200;- фасады, с указанием высотных отметок, габаритных размеров, материалов отделки фасадов, элементов фасадов, цвета, колера материалов отделки, масштаб 1:100;1:200;- пояснительная записка. |
| 6 | Состав ТОМ  | - Остановочный навес;- киоск.В соответствии с требованиями законодательства РФ, технических регламентов, САНПиН, СНиП, СП. |
| 7 | Требования к внешнему виду киоска | ТОМ должен выполняться из конструкций и металлических элементов заводского изготовления комплектной поставки.Отделка фасадов киоска:- облицовка стен – композитные панели, в том числе алюминиевые, металлические кассеты, в сочетании с деревянными ламелями; - предусмотреть максимальное витражное остекление в переплетах из алюминия.Отделка фасадов остановочного навеса - ударопрочное стекло; облицовка металлических конструкций навеса в увязке с отделкой фасадов киоска. Конструктивные элементы жесткости и крепления должны быть закрыты декоративными элементами. Необходимо предусмотреть место для размещения вывески (объемные световые буквы) и представить вариант светового праздничного оформления фасадов ТОМа.Габаритные размеры киоска, остановочного навеса – не более представленных в приложенной схеме размещения.Предусмотреть раздельную и независимую конструкцию навеса и киоска.Цветовое решение фасадов увязать с цветовым решением фасадов окружающей застройки.  |
| 8 | Благоустройство территории | Проект благоустройства должен предусматривать:- мероприятия, определенные требованиями технических регламентов, САНПиН; СНиП, СП;- площадку с плиточным покрытием для размещения ТОМа;- размещение малых форм архитектуры (скамей, урн).  |
| 9 | Мероприятия по обеспечению жизнедеятельности маломобильных групп населения | В соответствии с законодательством РФ, техническими регламентам, СП 59.13330.2016 Свода правил «Доступность зданий, строений, сооружений для мобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001». |
| 10 | Нормативно-правовые документы | 1. Правила благоустройства территории города Череповца, утвержденные решением Череповецкой городской Думы от 31.10.2017 № 185 (с изменениями) .2. Технические регламенты, САНПиН, СП, СНиП, СП 59.13330.2016 Свода правил «Доступность зданий, строений, сооружений для мобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001». 3. Положение «О составе разделов проектной документации и требований к их содержанию», утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 №87; ГОСТ 21.508-2020; ГОСТ Р 21.1101-2020.4. Положение о размещении нестационарных торговых объектов и нестационарных объектов по оказанию услуг населению на территории города Череповца, утв. постановлением мэрии города от 09.06.2011 №2469 (с изменениями). 5. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 " Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации". |
| 11 | Особые условия | 1. ТОМ необходимо размещать в соответствии с проектно-сметной документацией (далее – ПСД), разработанной лицами, имеющими свидетельство о допуске к работам по подготовке ПСД, выданное саморегулируемой организацией.2. Проектную документацию необходимо разработать в соответствии с:- требованиями технических регламентов, САНПиН, СП, СНиП;- техническими условиями ресурсоснабжающих организаций города и с учетом существующих и ранее запроектированных инженерных коммуникаций.3. Необходимо выполнить подключение ТОМа к объектам инженерных служб города за свой счет (при необходимости). |
| 12 | Требования к согласованию материалов | 1. Проектную документацию необходимо согласовать с инженерными службами города в том случае, если выставлено особое условие о размещении объекта или о согласовании, а также - с балансодержателями инженерных сетей.2. После проведения указанных выше согласований архитектурные решения и схему планировочной организации земельного участка необходимо согласовать с управлением архитектуры и градостроительства.  |
| 13 | Количество предоставляемых экземпляров | Два экземпляра на бумажных носителях и один в электронном виде необходимо представить в управление архитектуры и градостроительства. |

**ЛОТ № 8**

**Требования к разработке архитектурных решений и схемы планировочной организации земельного участка нестационарного объекта (торгово-остановочного модуля с двумя киосками – далее ТОМ) по адресу:**

**г. Череповец, ул. Раахе напротив д. №60**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| 1 | Основание для проектирования | Договор о размещении нестационарного торгового объекта от \_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_ |
| 2 | Местонахождение объекта | Согласно приложенной схеме размещения. |
| 3 | Стадийность | Эскизный проект |
| 4 | Цель проекта  | Размещение нестационарного торгового объекта на территории города. |
| 5 | Состав проекта  | 1. Пояснительная записка. 2. Графические материалы:- общие данные;- план благоустройства территории, разбивочный план, масштаб 1:500;- архитектурные решения (внешний вид) малых форм архитектуры, переносного оборудования;- план ТОМ, масштаб 1:100; 1:200;- фасады, с указанием высотных отметок, габаритных размеров, материалов отделки фасадов, элементов фасадов, цвета, колера материалов отделки, масштаб 1:100;1:200;- пояснительная записка. |
| 6 | Состав ТОМ  | - Остановочный навес;- киоск – 2 штуки.В соответствии с требованиями законодательства РФ, технических регламентов, САНПиН, СНиП, СП. |
| 7 | Требования к внешнему виду киоска | ТОМ должен выполняться из конструкций и металлических элементов заводского изготовления комплектной поставки.Отделка фасадов киосков:- облицовка стен – композитные панели, в том числе алюминиевые, в сочетании с деревянными ламелями;- предусмотреть максимальное витражное остекление в переплетах из алюминия.Отделка фасадов остановочного навеса - ударопрочное стекло; облицовка металлических конструкций навеса в увязке с отделкой киосков. Конструктивные элементы жесткости и крепления должны быть закрыты декоративными элементами. Необходимо предусмотреть место для размещения вывески (объемные световые буквы) и представить вариант светового праздничного оформления фасадов ТОМа.Архитектурные решения отделки фасадов киоска необходимо увязать с архитектурными решениями окружающей застройки. Габаритные размеры киосков, остановочного навеса – не более представленных в приложенной схеме размещения.  |
| 8 | Благоустройство территории | Проект благоустройства должен предусматривать:- мероприятия, определенные требованиями технических регламентов, САНПиН; СНиП, СП;- площадку с плиточным покрытием для размещения ТОМа;- размещение малых форм архитектуры (скамей, урн).  |
| 9 | Мероприятия по обеспечению жизнедеятельности маломобильных групп населения | В соответствии с законодательством РФ, техническими регламентам, В соответствии с законодательством РФ, техническими регламентам, СП 59.13330.2016 Свод правил «Доступность зданий, строений, сооружений для мобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001». |
| 10 | Нормативно-правовые документы | 1. Правила благоустройства территории города Череповца, утвержденные решением Череповецкой городской Думы от 31.10.2017 № 185 (с изменениями).2. Технические регламенты, САНПиН, СП, СНиП.3. Положение «О составе разделов проектной документации и требований к их содержанию», утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 №87; ГОСТ 21.508-2020; ГОСТ Р 21.1101-2020.4. Положение о размещении нестационарных торговых объектов и нестационарных объектов по оказанию услуг населению на территории города Череповца, утв. постановлением мэрии города от 09.06.2011 №2469 (с изменениями). 5. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 " Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации". |
| 11 | Особые условия | 1. ТОМ необходимо размещать в соответствии с проектно-сметной документацией (далее – ПСД), разработанной лицами, имеющими свидетельство о допуске к работам по подготовке ПСД, выданное саморегулируемой организацией.2. Проектную документацию необходимо разработать в соответствии с:- требованиями технических регламентов, САНПиН, СП, СНиП;- техническими условиями ресурсоснабжающих организаций города и с учетом существующих и ранее запроектированных инженерных коммуникаций.3. Необходимо выполнить подключение ТОМа к объектам инженерных служб города за свой счет (при необходимости). |
| 12 | Требования к согласованию материалов | 1. Проектную документацию необходимо согласовать с инженерными службами города в том случае, если выставлено особое условие о размещении объекта или о согласовании, а также - с балансодержателями инженерных сетей.2. После проведения указанных выше согласований архитектурные решения и схему планировочной организации земельного участка необходимо согласовать с управлением архитектуры и градостроительства.  |
| 13 | Количество предоставляемых экземпляров | Два экземпляра на бумажных носителях и один в электронном виде необходимо представить в управление архитектуры и градостроительства. |

 **ЛОТ № 9**

**Требования к разработке архитектурных решений и схемы планировочной организации земельного участка нестационарного объекта – павильона по адресу:**

**г. Череповец, ул. Наседкина, у дома 26.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| 1 | Основание для проектирования | Договор о размещении нестационарного торгового объекта от \_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_ |
| 2 | Местонахождение объекта | Согласно приложенной схеме размещения. |
| 3 | Стадийность | Эскизный проект |
| 4 | Цель проекта  | Размещение нестационарного торгового объекта на территории города. |
| 5 | Состав проекта  | 1. Пояснительная записка. 2. Графические материалы:- общие данные;- план благоустройства территории, разбивочный план, масштаб 1:500;- план организации рельефа, масштаб 1:500;- архитектурные решения (внешний вид) малых форм архитектуры, переносного оборудования;- план павильона, масштаб 1:100; 1:200;- фасады, с указанием высотных отметок, габаритных размеров, материалов отделки фасадов, элементов фасадов, цвета, колера материалов отделки, масштаб 1:100;1:200;- пояснительная записка. |
| 6 | Состав павильона  | В соответствии с требованиями законодательства РФ, технических регламентов, САНПиН, СНиП, СП. |
| 7 | Требования к внешнему виду павильона | Павильон должен выполняться из конструкций и металлических элементов заводского изготовления комплектной поставки. Оформление фасадов:- облицовка стен, элементов фасадов - деревянные ламели в сочетании с композитными панелями;- максимальное витражное остекление в переплетах из алюминия; - использование объемных элементов, форм для оформления фасадов;- конструктивные элементы жесткости и крепления должны быть закрыты декоративными элементами;- необходимо предусмотреть место для размещения вывески (объемные световые буквы);- разработать вариант светового праздничного оформления фасадов павильона.Габаритные размеры павильона – не более представленных в приложенной схеме размещения.Цветовое решение фасадов павильона необходимо увязать с цветовым решением фасадов здания по адресу: г. Череповец, ул. Наседки на, д. 26. |
| 8 | Благоустройство территории | Проект благоустройства должен предусматривать:- мероприятия, определенные требованиями технических регламентов, САНПиН; СНиП, СП;- эффективность решений в организации транспортных и пешеходных путей;- обустройство площадки с плиточным покрытием для размещения павильона, пешеходных дорожек с плиточным покрытием, проезда с ул. Наседкина и парковки для автотранспорта с асфальтобетонным покрытие;- освещение территории, размещение малых форм архитектуры (скамей, урн, цветочниц и т.д.), озеленение территории; - обустройство места для размещения мобильных (на колесах) мусороконтейнеров с крышками. |
| 9 | Мероприятия по обеспечению жизнедеятельности маломобильных групп населения | В соответствии с законодательством РФ, техническими регламентам, СП 59.13330.2016 Свода правил «Доступность зданий, строений, сооружений для мобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001» |
| 10 | Нормативно-правовые документы | 1. Правила благоустройства территории города Череповца, утвержденные решением Череповецкой городской Думы от 31.10.2017 № 185 (с изменениями).2. Технические регламенты, САНПиН, СП, СНиП, СП 59.13330.2016 Свода правил «Доступность зданий, строений, сооружений для мобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001». 3. Положение «О составе разделов проектной документации и требований к их содержанию», утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 №87; ГОСТ 21.508-2020; ГОСТ Р 21.1101-2020.4. Положение о размещении нестационарных торговых объектов и нестационарных объектов по оказанию услуг населению на территории города Череповца, утв. постановлением мэрии города от 09.06.2011 №2469 (с изменениями). 5. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 " Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации". |
| 11 | Особые условия | 1. Павильон необходимо размещать в соответствии с проектно-сметной документацией (далее – ПСД), разработанной лицами, имеющими свидетельство о допуске к работам по подготовке ПСД, выданное саморегулируемой организацией.2. Проектную документацию необходимо разработать в соответствии с:- требованиями технических регламентов, САНПиН, СП, СНиП;- техническими условиями ресурсоснабжающих организаций города и с учетом существующих и ранее запроектированных инженерных коммуникаций.3. Необходимо выполнить подключение ТОМа к объектам инженерных служб города за свой счет (при необходимости). |
| 12 | Требования к согласованию материалов | 1. Проектную документацию необходимо согласовать с инженерными службами города в том случае, если выставлено особое условие о размещении объекта или о согласовании, а также - с балансодержателями инженерных сетей.2. После проведения указанных выше согласований архитектурные решения и схему планировочной организации земельного участка необходимо согласовать с управлением архитектуры и градостроительства.  |
| 13 | Количество предоставляемых экземпляров | Два экземпляра на бумажных носителях и один в электронном виде необходимо представить в управление архитектуры и градостроительства. |