**Приложение № 4**

**Лот № 1:** Требования к разработке архитектурных решений и схемы планировочной организации земельного участка нестационарного объекта (торгово-остановочного модуля с киоском – далее ТОМ) по адресу: г. Череповец, Октябрьский пр., у д. 82, а/о «Улица Монтклер»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| 1 | Основание для проектирования | Договор о размещении нестационарного торгового объекта от \_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_ |
| 2 | Местонахождение объекта | Согласно приложенной схеме размещения. |
| 3 | Стадийность | Эскизный проект |
| 4 | Цель проекта | Размещение нестационарного торгового объекта на территории города. |
| 5 | Состав проекта | 1. Пояснительная записка.  2. Графические материалы:  - общие данные;  - план благоустройства территории, разбивочный план, масштаб 1:500;  - архитектурные решения (внешний вид) малых форм архитектуры, переносного оборудования;  - план ТОМ, масштаб 1:100; 1:200;  - фасады ТОМ, с указанием высотных отметок, габаритных размеров, материалов отделки фасадов, элементов фасадов, цвета, колера материалов отделки, масштаб 1:100;1:200;  - пояснительная записка. |
| 6 | Состав ТОМ | - остановочный навес;  - киоск.  В соответствии с требованиями законодательства РФ, технических регламентов, САНПиН, СНиП, СП. |
| 7 | Требования к внешнему виду киоска | ТОМ должен выполняться из конструкций и металлических элементов заводского изготовления комплектной поставки.  Отделка фасадов киоска:  - облицовка стен – композитные панели, в том числе алюминиевые, в сочетании с деревянными ламелями;  - предусмотреть максимальное витражное остекление в переплетах из алюминия.  Отделка фасадов остановочного навеса - ударопрочное стекло; облицовка металлических конструкций навеса в увязке с отделкой киоска.  Конструктивные элементы жесткости и крепления должны быть закрыты декоративными элементами.  Необходимо предусмотреть место для размещения вывески (объемные световые буквы) представить вариант светового праздничного оформления фасадов ТОМа.  Установка ТОМ – без заглубленного фундамента  Габаритные размеры киоска, остановочного навеса – не более представленных в приложенной схеме размещения.  Предусмотреть раздельную и независимую конструкцию навеса и киосков. |
| 8 | Благоустройство территории | Проект благоустройства должен предусматривать:  - мероприятия, определенные требованиями технических регламентов, САНПиН; СНиП, СП;  - площадку с плиточным покрытием для размещения ТОМа;  - размещение малых форм архитектуры (скамей, урн). |
| 9 | Мероприятия по обеспечению жизнедеятельности маломобильных групп населения | В соответствии с законодательством РФ, техническими регламентами, СП 59.13330.2016 Свод правил «Доступность зданий, строений, сооружений для мобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001». |
| 10 | Нормативно-правовые документы | 1. Правила благоустройства территории города Череповца, утвержденные решением Череповецкой городской Думы от 31.10.2017 № 185 (с изменениями).  2. Технические регламенты, САНПиН, СП, СНиП.  3. Положение «О составе разделов проектной документации и требований к их содержанию», утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 №87; ГОСТ 21.508-2020; ГОСТ Р 21.1101-2020.  4. Положение о размещении нестационарных торговых объектов и нестационарных объектов по оказанию услуг населению на территории города Череповца, утв. постановлением мэрии города от 09.06.2011 №2469 (с изменениями).  5. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 " Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"; Свод правил СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям" (с изменениями). |
| 11 | Особые условия | 1. ТОМ необходимо размещать в соответствии с проектно-сметной документацией (далее – ПСД), разработанной лицами, имеющими свидетельство о допуске к работам по подготовке ПСД, выданное саморегулируемой организацией.  2. Проектную документацию необходимо разработать в соответствии с:  - требованиями технических регламентов, САНПиН, СП, СНиП;  - техническими условиями ресурсоснабжающих организаций города и с учетом существующих и ранее запроектированных инженерных коммуникаций.  3. Необходимо выполнить подключение ТОМа к объектам инженерных служб города за свой счет (при необходимости). |
| 12 | Требования к согласованию материалов | 1. Проектную документацию необходимо согласовать с инженерными службами города в том случае, если выставлено особое условие о размещении объекта или о согласовании, а также - с балансодержателями инженерных сетей.  2. После проведения указанных выше согласований архитектурные решения и схему планировочной организации земельного участка необходимо согласовать с управлением архитектуры и градостроительства. |
| 13 | Количество предоставляемых экземпляров | Два экземпляра на бумажных носителях и один в электронном виде необходимо представить в управление архитектуры и градостроительства. |

**Лот № 2:** Требования к разработке архитектурных решений и схемы планировочной организации земельного участка нестационарного объекта (торгово-остановочного модуля с киоском – далее ТОМ) по адресу: г. Череповец, пр. Победы, у д. 12, остановка автобуса «ЧГУ»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| 1 | Основание для проектирования | Договор о размещении нестационарного торгового объекта от \_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_ |
| 2 | Местонахождение объекта | Согласно приложенной схеме размещения. |
| 3 | Стадийность | Эскизный проект |
| 4 | Цель проекта | Размещение нестационарного торгового объекта на территории города. |
| 5 | Состав проекта | 1. Пояснительная записка.  2. Графические материалы:  - общие данные;  - план благоустройства территории, разбивочный план, масштаб 1:500;  - архитектурные решения (внешний вид) малых форм архитектуры, переносного оборудования;  - план ТОМ, масштаб 1:100; 1:200;  - фасады, с указанием высотных отметок, габаритных размеров, материалов отделки фасадов, элементов фасадов, цвета, колера материалов отделки, масштаб 1:100;1:200;  - пояснительная записка. |
| 6 | Состав ТОМ | - Остановочный навес;  - киоск.  В соответствии с требованиями законодательства РФ, технических регламентов, САНПиН, СНиП, СП. |
| 7 | Требования к внешнему виду киоска | ТОМ должен выполняться из конструкций и металлических элементов заводского изготовления комплектной поставки.  Отделка фасадов киоска:  - облицовка стен – композитные панели, в том числе алюминиевые, в сочетании с деревянными ламелями;  - предусмотреть максимальное витражное остекление в переплетах из алюминия.  Отделка фасадов остановочного навеса - ударопрочное стекло; облицовка металлических конструкций навеса в увязке с отделкой киосков.  Конструктивные элементы жесткости и крепления должны быть закрыты декоративными элементами.  Необходимо предусмотреть место для размещения вывески (объемные световые буквы) и представить вариант светового праздничного оформления фасадов ТОМа.  Архитектурные решения отделки фасадов киоска необходимо увязать с архитектурными решениями окружающей застройки.  Габаритные размеры киоска, остановочного навеса – не более представленных в приложенной схеме размещения. |
| 8 | Благоустройство территории | Проект благоустройства должен предусматривать:  - мероприятия, определенные требованиями технических регламентов, САНПиН; СНиП, СП;  - площадку с плиточным покрытием для размещения ТОМа;  - размещение малых форм архитектуры (скамей, урн). |
| 9 | Мероприятия по обеспечению жизнедеятельности маломобильных групп населения | В соответствии с законодательством РФ, техническими регламентами, СП 59.13330.2016 Свод правил «Доступность зданий, строений, сооружений для мобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001». |
| 10 | Нормативно-правовые документы | 1. Правила благоустройства территории города Череповца, утвержденные решением Череповецкой городской Думы от 31.10.2017 № 185 (с изменениями).  2. Технические регламенты, САНПиН, СП, СНиП.  3. Положение «О составе разделов проектной документации и требований к их содержанию», утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 №87; ГОСТ 21.508-2020; ГОСТ Р 21.1101-2020.  4. Положение о размещении нестационарных торговых объектов и нестационарных объектов по оказанию услуг населению на территории города Череповца, утв. постановлением мэрии города от 09.06.2011 №2469 (с изменениями).  5. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 " Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"; Свод правил СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям" (с изменениями). |
| 11 | Особые условия | 1. ТОМ необходимо размещать в соответствии с проектно-сметной документацией (далее – ПСД), разработанной лицами, имеющими свидетельство о допуске к работам по подготовке ПСД, выданное саморегулируемой организацией.  2. Проектную документацию необходимо разработать в соответствии с:  - требованиями технических регламентов, САНПиН, СП, СНиП;  - техническими условиями ресурсоснабжающих организаций города и с учетом существующих и ранее запроектированных инженерных коммуникаций.  3. Необходимо выполнить подключение ТОМа к объектам инженерных служб города за свой счет (при необходимости). |
| 12 | Требования к согласованию материалов | 1. Проектную документацию необходимо согласовать с инженерными службами города в том случае, если выставлено особое условие о размещении объекта или о согласовании, а также - с балансодержателями инженерных сетей.  2. После проведения указанных выше согласований архитектурные решения и схему планировочной организации земельного участка необходимо согласовать с управлением архитектуры и градостроительства. |
| 13 | Количество предоставляемых экземпляров | Два экземпляра на бумажных носителях и один в электронном виде необходимо представить в управление архитектуры и градостроительства. |

**Лот № 3:** Требования к разработке архитектурных решений и схемы планировочной организации земельного участка нестационарного объекта (торгово-остановочного модуля с киоском – далее ТОМ) по адресу: г. Череповец, пр-кт Победы, у дома № 49, остановка автобуса

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| 1 | Основание для проектирования | Договор о размещении нестационарного торгового объекта от \_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_ |
| 2 | Местонахождение объекта | Согласно приложенной схеме размещения. |
| 3 | Стадийность | Эскизный проект |
| 4 | Цель проекта | Размещение нестационарного торгового объекта на территории города. |
| 5 | Состав проекта | 1. Пояснительная записка.  2. Графические материалы:  - общие данные;  - план благоустройства территории, разбивочный план, масштаб 1:500;  - архитектурные решения (внешний вид) малых форм архитектуры, переносного оборудования;  - план ТОМ, масштаб 1:100; 1:200;  - фасады, с указанием высотных отметок, габаритных размеров, материалов отделки фасадов, элементов фасадов, цвета, колера материалов отделки, масштаб 1:100;1:200;  - пояснительная записка. |
| 6 | Состав ТОМ | - Остановочный навес;  - киоск.  В соответствии с требованиями законодательства РФ, технических регламентов, САНПиН, СНиП, СП. |
| 7 | Требования к внешнему виду киоска | ТОМ должен выполняться из конструкций и металлических элементов заводского изготовления комплектной поставки.  Отделка фасадов киоска:  - облицовка стен – композитные панели, в том числе алюминиевые, металлические кассеты, в сочетании с деревянными ламелями;  - предусмотреть максимальное витражное остекление в переплетах из алюминия.  Отделка фасадов остановочного навеса - ударопрочное стекло; облицовка металлических конструкций навеса в увязке с отделкой киоска.  Конструктивные элементы жесткости и крепления должны быть закрыты декоративными элементами.  Необходимо предусмотреть место для размещения вывески (объемные световые буквы) и представить вариант светового праздничного оформления фасадов ТОМа.  Установка ТОМ – без заглубленного фундамента  Габаритные размеры киоска, остановочного навеса – не более представленных в приложенной схеме размещения.  Предусмотреть раздельную и независимую конструкцию навеса и киоска. |
| 8 | Благоустройство территории | Проект благоустройства должен предусматривать:  - мероприятия, определенные требованиями технических регламентов, САНПиН; СНиП, СП;  - площадку с плиточным покрытием для размещения ТОМа;  - размещение малых форм архитектуры (скамей, урн). |
| 9 | Мероприятия по обеспечению жизнедеятельности маломобильных групп населения | В соответствии с законодательством РФ, техническими регламентами, СП 59.13330.2016 Свода правил «Доступность зданий, строений, сооружений для мобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001». |
| 10 | Нормативно-правовые документы | 1. Правила благоустройства территории города Череповца, утвержденные решением Череповецкой городской Думы от 31.10.2017 № 185 (с изменениями).  2. Технические регламенты, САНПиН, СП, СНиП.  3. Положение «О составе разделов проектной документации и требований к их содержанию», утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 №87; ГОСТ 21.508-2020; ГОСТ Р 21.1101-2020.  4. Положение о размещении нестационарных торговых объектов и нестационарных объектов по оказанию услуг населению на территории города Череповца, утв. постановлением мэрии города от 09.06.2011 №2469 (с изменениями).  5. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 " Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"; Свод правил СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям" (с изменениями). |
| 11 | Особые условия | 1. ТОМ необходимо размещать в соответствии с проектно-сметной документацией (далее – ПСД), разработанной лицами, имеющими свидетельство о допуске к работам по подготовке ПСД, выданное саморегулируемой организацией.  2. Проектную документацию необходимо разработать в соответствии с:  - требованиями технических регламентов, САНПиН, СП, СНиП;  - техническими условиями ресурсоснабжающих организаций города и с учетом существующих и ранее запроектированных инженерных коммуникаций.  3. Необходимо выполнить подключение ТОМа к объектам инженерных служб города за свой счет (при необходимости). |
| 12 | Требования к согласованию материалов | 1. Проектную документацию необходимо согласовать с инженерными службами города в том случае, если выставлено особое условие о размещении объекта или о согласовании, а также - с балансодержателями инженерных сетей.  2. После проведения указанных выше согласований архитектурные решения и схему планировочной организации земельного участка необходимо согласовать с управлением архитектуры и градостроительства. |
| 13 | Количество предоставляемых экземпляров | Два экземпляра на бумажных носителях и один в электронном виде необходимо представить в управление архитектуры и градостроительства. |

**Лот № 4:** Требования к разработке архитектурных решений и схемы планировочной организации земельного участка нестационарного объекта (торгово-остановочного модуля с киоском – далее ТОМ) по адресу: г. Череповец, ул. Архангельская, у дома № 70 (остановка автобуса «РЦ «Победа»)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| 1 | Основание для проектирования | Договор о размещении нестационарного торгового объекта от \_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_ |
| 2 | Местонахождение объекта | Согласно приложенной схеме размещения. |
| 3 | Стадийность | Эскизный проект |
| 4 | Цель проекта | Размещение нестационарного торгового объекта на территории города. |
| 5 | Состав проекта | 1. Пояснительная записка.  2. Графические материалы:  - общие данные;  - план благоустройства территории, разбивочный план, масштаб 1:500;  - архитектурные решения (внешний вид) малых форм архитектуры, переносного оборудования;  - план ТОМ, масштаб 1:100; 1:200;  - фасады, с указанием высотных отметок, габаритных размеров, материалов отделки фасадов, элементов фасадов, цвета, колера материалов отделки, масштаб 1:100;1:200;  - пояснительная записка. |
| 6 | Состав ТОМ | - Остановочный навес;  - киоск.  В соответствии с требованиями законодательства РФ, технических регламентов, САНПиН, СНиП, СП. |
| 7 | Требования к внешнему виду киоска | ТОМ должен выполняться из конструкций и металлических элементов заводского изготовления комплектной поставки.  Отделка фасадов киоска:  - облицовка стен – композитные панели, в том числе алюминиевые, в сочетании с деревянными ламелями;  - предусмотреть максимальное витражное остекление в переплетах из алюминия.  Отделка фасадов остановочного навеса - ударопрочное стекло; облицовка металлических конструкций навеса в увязке с отделкой киоска.  Конструктивные элементы жесткости и крепления должны быть закрыты декоративными элементами.  Необходимо предусмотреть место для размещения вывески (объемные световые буквы) и представить вариант светового праздничного оформления фасадов ТОМа.  Установка ТОМ – без заглубленного фундамента  Габаритные размеры киоска, остановочного навеса – не более представленных в приложенной схеме размещения.  Предусмотреть раздельную и независимую конструкцию навеса и киоска. |
| 8 | Благоустройство территории | Проект благоустройства должен предусматривать:  - мероприятия, определенные требованиями технических регламентов, САНПиН; СНиП, СП;  - площадку с плиточным покрытием для размещения ТОМа;  - размещение малых форм архитектуры (скамей, урн). |
| 9 | Мероприятия по обеспечению жизнедеятельности маломобильных групп населения | В соответствии с законодательством РФ, техническими регламентами, СП 59.13330.2016 Свода правил «Доступность зданий, строений, сооружений для мобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001». |
| 10 | Нормативно-правовые документы | 1. Правила благоустройства территории города Череповца, утвержденные решением Череповецкой городской Думы от 31.10.2017 № 185 (с изменениями).  2. Технические регламенты, САНПиН, СП, СНиП.  3. Положение «О составе разделов проектной документации и требований к их содержанию», утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 №87; ГОСТ 21.508-2020; ГОСТ Р 21.1101-2020.  4. Положение о размещении нестационарных торговых объектов и нестационарных объектов по оказанию услуг населению на территории города Череповца, утв. постановлением мэрии города от 09.06.2011 №2469 (с изменениями).  5. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 " Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"; Свод правил СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям" (с изменениями). |
| 11 | Особые условия | 1. ТОМ необходимо размещать в соответствии с проектно-сметной документацией (далее – ПСД), разработанной лицами, имеющими свидетельство о допуске к работам по подготовке ПСД, выданное саморегулируемой организацией.  2. Проектную документацию необходимо разработать в соответствии с:  - требованиями технических регламентов, САНПиН, СП, СНиП;  - техническими условиями ресурсоснабжающих организаций города и с учетом существующих и ранее запроектированных инженерных коммуникаций.  3. Необходимо выполнить подключение ТОМа к объектам инженерных служб города за свой счет (при необходимости). |
| 12 | Требования к согласованию материалов | 1. Проектную документацию необходимо согласовать с инженерными службами города в том случае, если выставлено особое условие о размещении объекта или о согласовании, а также - с балансодержателями инженерных сетей.  2. После проведения указанных выше согласований архитектурные решения и схему планировочной организации земельного участка необходимо согласовать с управлением архитектуры и градостроительства. |
| 13 | Количество предоставляемых экземпляров | Два экземпляра на бумажных носителях и один в электронном виде необходимо представить в управление архитектуры и градостроительства. |

**Лот № 5:** Требования к разработке архитектурных решений и схемы планировочной организации земельного участка нестационарного объекта (торгово-остановочного модуля с киоском – далее ТОМ) по адресу: г. Череповец, ул. Бардина по четной стороне перед ул. Мира (напротив заводоуправления)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| 1 | Основание для проектирования | Договор о размещении нестационарного торгового объекта от \_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_ |
| 2 | Местонахождение объекта | Согласно приложенной схеме размещения. |
| 3 | Стадийность | Эскизный проект |
| 4 | Цель проекта | Размещение нестационарного торгового объекта на территории города. |
| 5 | Состав проекта | 1. Пояснительная записка.  2. Графические материалы:  - общие данные;  - план благоустройства территории, разбивочный план, масштаб 1:500;  - план организации рельефа, масштаб 1:500;  - архитектурные решения (внешний вид) малых форм архитектуры, переносного оборудования;  - план ТОМа, масштаб 1:100; 1:200;  - фасады, с указанием высотных отметок, габаритных размеров, материалов отделки фасадов, элементов фасадов, цвета, колера материалов отделки, масштаб 1:100;1:200;  - пояснительная записка. |
| 6 | Состав торгово-остановочного модуля (далее – ТОМ) | - Остановочный навес;  - киоск.  В соответствии с требованиями законодательства РФ, технических регламентов, САНПиН, СНиП, СП. |
| 7 | Требования к внешнему виду торгово-остановочного модуля | ТОМ должен выполняться из конструкций и металлических элементов заводского изготовления комплектной поставки.  Отделка фасадов киоска:  - облицовка стен – деревянные ламели в сочетании с композитными панелями, в том числе алюминиевые;  - предусмотреть максимальное витражное остекление в переплетах из алюминия.  Отделка фасадов остановочного навеса - ударопрочное стекло; облицовка металлических конструкций навеса в увязке с отделкой киоска.  Конструктивные элементы жесткости и крепления должны быть закрыты декоративными элементами.  Необходимо предусмотреть место для размещения вывески (объемные световые буквы) и представить вариант светового праздничного оформления фасадов ТОМа.  Габаритные размеры киоска, остановочного навеса – не более представленных в приложенной схеме размещения. |
| 8 | Благоустройство территории | Проект благоустройства должен предусматривать:  - мероприятия, определенные требованиями технических регламентов, САНПиН; СНиП, СП;  - эффективность решений в организации транспортных и пешеходных путей;  - обустройство площадки с плиточным покрытием для размещения ТОМа;  - размещение малых форм архитектуры (скамей, урн, цветочниц и т.д. изготовленных в том числе с применением деревянных элементов). |
| 9 | Мероприятия по обеспечению жизнедеятельности маломобильных групп населения | В соответствии с законодательством РФ, техническими регламентами, СП 59.13330.2016 Свода правил «Доступность зданий, строений, сооружений для мобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001». |
| 10 | Нормативно-правовые документы | 1. Правила благоустройства территории города Череповца, утвержденные решением Череповецкой городской Думы от 31.10.2017 № 185 (с изменениями).  2. Технические регламенты, САНПиН, СП, СНиП.  3. Положение «О составе разделов проектной документации и требований к их содержанию», утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 №87; ГОСТ 21.508-2020; ГОСТ Р 21.1101-2020.  4. Положение о размещении нестационарных торговых объектов и нестационарных объектов по оказанию услуг населению на территории города Череповца, утв. постановлением мэрии города от 09.06.2011 №2469 (с изменениями).  5. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 " Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"; Свод правил СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям" (с изменениями). |
| 11 | Особые условия | 1. ТОМ необходимо размещать в соответствии с проектно-сметной документацией (далее – ПСД), разработанной лицами, имеющими свидетельство о допуске к работам по подготовке ПСД, выданное саморегулируемой организацией.  2. Проектную документацию необходимо разработать в соответствии с:  - требованиями технических регламентов, САНПиН, СП, СНиП;  - техническими условиями ресурсоснабжающих организаций города и с учетом существующих и ранее запроектированных инженерных коммуникаций.  3. Необходимо выполнить подключение ТОМа к объектам инженерных служб города за свой счет (при необходимости). |
| 12 | Требования к согласованию материалов | 1. Проектную документацию необходимо согласовать с инженерными службами города в том случае, если выставлено особое условие о размещении объекта или о согласовании, а также - с балансодержателями инженерных сетей.  2. После проведения указанных выше согласований архитектурные решения и схему планировочной организации земельного участка необходимо согласовать с управлением архитектуры и градостроительства. |
| 13 | Количество предоставляемых экземпляров | Два экземпляра на бумажных носителях и один в электронном виде необходимо представить в управление архитектуры и градостроительства. |

**Лот № 6:** Требования к разработке архитектурных решений и схемы планировочной организации земельного участка нестационарного объекта (торгово-остановочного модуля с киоском – далее ТОМ) по адресу: г. Череповец, ул. Городецкая, 1, остановка автобуса «Ледовый дворец»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| 1 | Основание для проектирования | Договор о размещении нестационарного торгового объекта от \_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_ |
| 2 | Местонахождение объекта | Согласно приложенной схеме размещения. |
| 3 | Стадийность | Эскизный проект |
| 4 | Цель проекта | Размещение нестационарного торгового объекта на территории города. |
| 5 | Состав проекта | 1. Пояснительная записка.  2. Графические материалы:  - общие данные;  - план благоустройства территории, разбивочный план, масштаб 1:500;  - архитектурные решения (внешний вид) малых форм архитектуры, переносного оборудования;  - план ТОМ, масштаб 1:100; 1:200;  - фасады, с указанием высотных отметок, габаритных размеров, материалов отделки фасадов, элементов фасадов, цвета, колера материалов отделки, масштаб 1:100;1:200;  - пояснительная записка. |
| 6 | Состав ТОМ | - Остановочный навес;  - киоск.  В соответствии с требованиями законодательства РФ, технических регламентов, САНПиН, СНиП, СП. |
| 7 | Требования к внешнему виду киоска | ТОМ должен выполняться из конструкций и металлических элементов заводского изготовления комплектной поставки.  Отделка фасадов киоска:  - облицовка стен – композитные панели, в том числе алюминиевые, металлические кассеты, в сочетании с деревянными ламелями;  - предусмотреть максимальное витражное остекление в переплетах из алюминия.  Отделка фасадов остановочного навеса - ударопрочное стекло; облицовка металлических конструкций навеса в увязке с отделкой фасадов киоска.  Конструктивные элементы жесткости и крепления должны быть закрыты декоративными элементами.  Необходимо предусмотреть место для размещения вывески (объемные световые буквы) и представить вариант светового праздничного оформления фасадов ТОМа.  Габаритные размеры киоска, остановочного навеса – не более представленных в приложенной схеме размещения.  Предусмотреть раздельную и независимую конструкцию навеса и киоска.  Цветовое решение фасадов увязать с цветовым решением фасадов окружающей застройки. |
| 8 | Благоустройство территории | Проект благоустройства должен предусматривать:  - мероприятия, определенные требованиями технических регламентов, САНПиН; СНиП, СП;  - площадку с плиточным покрытием для размещения ТОМа;  - размещение малых форм архитектуры (скамей, урн). |
| 9 | Мероприятия по обеспечению жизнедеятельности маломобильных групп населения | В соответствии с законодательством РФ, техническими регламентами, СП 59.13330.2016 Свода правил «Доступность зданий, строений, сооружений для мобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001». |
| 10 | Нормативно-правовые документы | 1. Правила благоустройства территории города Череповца, утвержденные решением Череповецкой городской Думы от 31.10.2017 № 185 (с изменениями).  2. Технические регламенты, САНПиН, СП, СНиП.  3. Положение «О составе разделов проектной документации и требований к их содержанию», утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 №87; ГОСТ 21.508-2020; ГОСТ Р 21.1101-2020.  4. Положение о размещении нестационарных торговых объектов и нестационарных объектов по оказанию услуг населению на территории города Череповца, утв. постановлением мэрии города от 09.06.2011 №2469 (с изменениями).  5. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 " Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"; Свод правил СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям" (с изменениями). |
| 11 | Особые условия | 1. ТОМ необходимо размещать в соответствии с проектно-сметной документацией (далее – ПСД), разработанной лицами, имеющими свидетельство о допуске к работам по подготовке ПСД, выданное саморегулируемой организацией.  2. Проектную документацию необходимо разработать в соответствии с:  - требованиями технических регламентов, САНПиН, СП, СНиП;  - техническими условиями ресурсоснабжающих организаций города и с учетом существующих и ранее запроектированных инженерных коммуникаций.  3. Необходимо выполнить подключение ТОМа к объектам инженерных служб города за свой счет (при необходимости). |
| 12 | Требования к согласованию материалов | 1. Проектную документацию необходимо согласовать с инженерными службами города в том случае, если выставлено особое условие о размещении объекта или о согласовании, а также - с балансодержателями инженерных сетей.  2. После проведения указанных выше согласований архитектурные решения и схему планировочной организации земельного участка необходимо согласовать с управлением архитектуры и градостроительства. |
| 13 | Количество предоставляемых экземпляров | Два экземпляра на бумажных носителях и один в электронном виде необходимо представить в управление архитектуры и градостроительства. |

**Лот № 7:** Требования к разработке архитектурных решений и схемы планировочной организации земельного участка нестационарного объекта (торгово-остановочного модуля с двумя киосками – далее ТОМ) по адресу: г. Череповец, ул. Раахе, напротив д. №60

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| 1 | Основание для проектирования | Договор о размещении нестационарного торгового объекта от \_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_ |
| 2 | Местонахождение объекта | Согласно приложенной схеме размещения. |
| 3 | Стадийность | Эскизный проект |
| 4 | Цель проекта | Размещение нестационарного торгового объекта на территории города. |
| 5 | Состав проекта | 1. Пояснительная записка.  2. Графические материалы:  - общие данные;  - план благоустройства территории, разбивочный план, масштаб 1:500;  - архитектурные решения (внешний вид) малых форм архитектуры, переносного оборудования;  - план ТОМ, масштаб 1:100; 1:200;  - фасады, с указанием высотных отметок, габаритных размеров, материалов отделки фасадов, элементов фасадов, цвета, колера материалов отделки, масштаб 1:100;1:200;  - пояснительная записка. |
| 6 | Состав ТОМ | - Остановочный навес;  - киоск – 2 штуки.  В соответствии с требованиями законодательства РФ, технических регламентов, САНПиН, СНиП, СП. |
| 7 | Требования к внешнему виду киоска | ТОМ должен выполняться из конструкций и металлических элементов заводского изготовления комплектной поставки.  Отделка фасадов киосков:  - облицовка стен – композитные панели, в том числе алюминиевые, в сочетании с деревянными ламелями;  - предусмотреть максимальное витражное остекление в переплетах из алюминия.  Отделка фасадов остановочного навеса - ударопрочное стекло; облицовка металлических конструкций навеса в увязке с отделкой киосков.  Конструктивные элементы жесткости и крепления должны быть закрыты декоративными элементами.  Необходимо предусмотреть место для размещения вывески (объемные световые буквы) и представить вариант светового праздничного оформления фасадов ТОМа.  Архитектурные решения отделки фасадов киоска необходимо увязать с архитектурными решениями окружающей застройки.  Габаритные размеры киосков, остановочного навеса – не более представленных в приложенной схеме размещения. |
| 8 | Благоустройство территории | Проект благоустройства должен предусматривать:  - мероприятия, определенные требованиями технических регламентов, САНПиН; СНиП, СП;  - площадку с плиточным покрытием для размещения ТОМа;  - размещение малых форм архитектуры (скамей, урн). |
| 9 | Мероприятия по обеспечению жизнедеятельности маломобильных групп населения | В соответствии с законодательством РФ, техническими регламентами, СП 59.13330.2016 Свод правил «Доступность зданий, строений, сооружений для мобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001». |
| 10 | Нормативно-правовые документы | 1. Правила благоустройства территории города Череповца, утвержденные решением Череповецкой городской Думы от 31.10.2017 № 185 (с изменениями).  2. Технические регламенты, САНПиН, СП, СНиП.  3. Положение «О составе разделов проектной документации и требований к их содержанию», утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 №87; ГОСТ 21.508-2020; ГОСТ Р 21.1101-2020.  4. Положение о размещении нестационарных торговых объектов и нестационарных объектов по оказанию услуг населению на территории города Череповца, утв. постановлением мэрии города от 09.06.2011 №2469 (с изменениями).  5. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 " Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"; Свод правил СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям" (с изменениями). |
| 11 | Особые условия | 1. ТОМ необходимо размещать в соответствии с проектно-сметной документацией (далее – ПСД), разработанной лицами, имеющими свидетельство о допуске к работам по подготовке ПСД, выданное саморегулируемой организацией.  2. Проектную документацию необходимо разработать в соответствии с:  - требованиями технических регламентов, САНПиН, СП, СНиП;  - техническими условиями ресурсоснабжающих организаций города и с учетом существующих и ранее запроектированных инженерных коммуникаций.  3. Необходимо выполнить подключение ТОМа к объектам инженерных служб города за свой счет (при необходимости). |
| 12 | Требования к согласованию материалов | 1. Проектную документацию необходимо согласовать с инженерными службами города в том случае, если выставлено особое условие о размещении объекта или о согласовании, а также - с балансодержателями инженерных сетей.  2. После проведения указанных выше согласований архитектурные решения и схему планировочной организации земельного участка необходимо согласовать с управлением архитектуры и градостроительства. |
| 13 | Количество предоставляемых экземпляров | Два экземпляра на бумажных носителях и один в электронном виде необходимо представить в управление архитектуры и градостроительства. |

**Лот № 8:** Требования к разработке архитектурных решений и схемы планировочной организации земельного участка нестационарного объекта – торгового павильона по адресу: г. Череповец, ул. Наседкина, у дома 26.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| 1 | Основание для проектирования | Договор о размещении нестационарного торгового объекта от \_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_ |
| 2 | Местонахождение объекта | Согласно приложенной схеме размещения. |
| 3 | Стадийность | Эскизный проект |
| 4 | Цель проекта | Размещение нестационарного торгового объекта на территории города. |
| 5 | Состав проекта | 1. Пояснительная записка.  2. Графические материалы:  - общие данные;  - план благоустройства территории, разбивочный план, масштаб 1:500;  - план организации рельефа, масштаб 1:500;  - архитектурные решения (внешний вид) малых форм архитектуры, переносного оборудования;  - план павильона, масштаб 1:100; 1:200;  - фасады, с указанием высотных отметок, габаритных размеров, материалов отделки фасадов, элементов фасадов, цвета, колера материалов отделки, масштаб 1:100;1:200;  - пояснительная записка. |
| 6 | Состав павильона | В соответствии с требованиями законодательства РФ, технических регламентов, САНПиН, СНиП, СП. |
| 7 | Требования к внешнему виду павильона | Павильон должен выполняться из конструкций и металлических элементов заводского изготовления комплектной поставки.  Оформление фасадов:  - облицовка стен, элементов фасадов - деревянные ламели в сочетании с композитными панелями;  - максимальное витражное остекление в переплетах из алюминия;  - использование объемных элементов, форм для оформления фасадов;  - конструктивные элементы жесткости и крепления должны быть закрыты декоративными элементами;  - необходимо предусмотреть место для размещения вывески (объемные световые буквы);  - разработать вариант светового праздничного оформления фасадов павильона.  Габаритные размеры павильона – не более представленных в приложенной схеме размещения.  Цветовое решение фасадов павильона необходимо увязать с цветовым решением фасадов здания по адресу: г. Череповец, ул. Наседки на, д. 26. |
| 8 | Благоустройство территории | Проект благоустройства должен предусматривать:  - мероприятия, определенные требованиями технических регламентов, САНПиН; СНиП, СП;  - эффективность решений в организации транспортных и пешеходных путей;  - обустройство площадки с плиточным покрытием для размещения павильона, пешеходных дорожек с плиточным покрытием, проезда с ул. Наседкина и парковки для автотранспорта с асфальтобетонным покрытие;  - освещение территории, размещение малых форм архитектуры (скамей, урн, цветочниц и т.д.), озеленение территории;  - обустройство места для размещения мобильных (на колесах) мусороконтейнеров с крышками. |
| 9 | Мероприятия по обеспечению жизнедеятельности маломобильных групп населения | В соответствии с законодательством РФ, техническими регламентами, СП 59.13330.2016 Свода правил «Доступность зданий, строений, сооружений для мобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001» |
| 10 | Нормативно-правовые документы | 1. Правила благоустройства территории города Череповца, утвержденные решением Череповецкой городской Думы от 31.10.2017 № 185 (с изменениями).  2. Технические регламенты, САНПиН, СП, СНиП.  3. Положение «О составе разделов проектной документации и требований к их содержанию», утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 №87; ГОСТ 21.508-2020; ГОСТ Р 21.1101-2020.  4. Положение о размещении нестационарных торговых объектов и нестационарных объектов по оказанию услуг населению на территории города Череповца, утв. постановлением мэрии города от 09.06.2011 №2469 (с изменениями).  5. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 " Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"; Свод правил СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям" (с изменениями). |
| 11 | Особые условия | 1. Павильон необходимо размещать в соответствии с проектно-сметной документацией (далее – ПСД), разработанной лицами, имеющими свидетельство о допуске к работам по подготовке ПСД, выданное саморегулируемой организацией.  2. Проектную документацию необходимо разработать в соответствии с:  - требованиями технических регламентов, САНПиН, СП, СНиП;  - техническими условиями ресурсоснабжающих организаций города и с учетом существующих и ранее запроектированных инженерных коммуникаций.  3. Необходимо выполнить подключение ТОМа к объектам инженерных служб города за свой счет (при необходимости). |
| 12 | Требования к согласованию материалов | 1. Проектную документацию необходимо согласовать с инженерными службами города в том случае, если выставлено особое условие о размещении объекта или о согласовании, а также - с балансодержателями инженерных сетей.  2. После проведения указанных выше согласований архитектурные решения и схему планировочной организации земельного участка необходимо согласовать с управлением архитектуры и градостроительства. |
| 13 | Количество предоставляемых экземпляров | Два экземпляра на бумажных носителях и один в электронном виде необходимо представить в управление архитектуры и градостроительства. |