

**ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**ГОРОД ЧЕРЕПОВЕЦ**

**МЭРИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

Об установлении нормативов

состава сточных вод

 На основании Федеральных законов от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлений Правительства Российской Федерации от 12.02.99 № 167 «Об утверждении Правил пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации», 29.07.2013 № 644 «Об утверждении правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», постановления Правительства Вологодской области от 17.04.2006 № 358 «О взимании платы за сброс сточных вод и загрязняющих веществ в системы коммунальной канализации населенных пунктов Вологодской области» постановляю:

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить нормативы состава сточных вод (прилагаются).

2. Установить нормативы по объему отводимых сточных вод абонентами суммарно равными объемам водопотребления из всех источников водоснабжения (питьевого, горячего, технического).

3. Муниципальному унитарному предприятию города Череповца «Водоканал» согласовывать временные условия приема сточных вод абонентам, выполняющим водоохранные, водосберегающие или бессточные технологии, которые направлены на изменение состава и свойств сточных вод и сокращение сбросов сточных вод и содержащихся в них загрязняющих веществ в централизованную систему водоотведения и осуществлять контроль состава и свойств сточных вод, сбрасываемых абонентом в централизованную систему водоотведения (канализации).

4. Постановление мэрии города от 01.07.2014 № 3537 «Об установлении нормативов водоотведения (сброса) по составу сточных вод абонентов» признать утратившим силу.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города, курирующего городское хозяйство.

6. Постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте мэрии города Череповца.

Мэр города Е.О. Авдеева

 Приложение

к постановлению мэрии города

от №

Нормативы состава сточных вод

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п/п | Показатель состава сточных вод | Норматив состава сточных вод, мг/куб. дм |
| Для сточных вод, поступающих на 1-ю очередь правобережных и левобережных очистныхсооружений канализации | Для сточных вод, поступающих на 2-ю очередь правобережных очистных сооружений канализации |
| 1. | рН | 6,5 - 8,5 | 6,5 - 8,5 |
| 2. | Температура, °С | +40,000 | +40,000 |
| 3. | Аммоний-ион | 22,470 | 22,470 |
| 4. | Нитрит-анион | 0,080 | 0,080 |
| 5. | Нитрат-анион | 40,000 | 40,000 |
| 6. | БПК полное | 80,000 | 80,000 |
| 7. | Взвешенные вещества | 150,000 | 150,000 |
| 8. | Железо | 0,300 | 0,300 |
| 9. | Жиры | 0,000 | 0,000 |
| 10. | Медь | 0,001 | 0,001 |
| 11. | Нефть и нефтепродукты | 0,1718 | 0,0727 |
| 12. | АПАВ | 0,500 | 0,500 |
| 13. | Сульфаты | 100,0 | 213,900 |
| 14. | Формальдегид | 0,100 | - |
| 15. | Фосфаты (Р) | 0,580 | 0,580 |
| 16. | Хлориды | 300,000 | 300,000 |
| 17. | ХПК | 225,000 | 225,000 |
| 18. | Цинк | 0,010 | 0,010 |
| 19. | Роданиды | - | 0,090 |
| 20. | Фенолы | - | 0,001 |
| 21. | Цианиды | - | 0,050 |