Требования к разработке архитектурных решений и схемы планировочной организации земельного участка нестационарного торгового объекта – павильона по адресу:

г. Череповец, ул. Бардина, четная сторона,

у остановки автобуса "Улица Бардина" **(Лот № 1)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| 1 | Основание для проектирования | Договор о размещении нестационарного торгового объекта от \_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_ |
| 2 | Местонахождение объекта | Согласно приложенной схеме размещения. |
| 3 | Стадийность | Эскизный проект |
| 4 | Цель проекта | Размещение нестационарного торгового объекта на территории города |
| 5 | Состав проекта | 1. Пояснительная записка.  2. Графические материалы:  - общие данные;  - план благоустройства территории, разбивочный план, масштаб 1:500;  - план организации рельефа, масштаб 1:500;  - архитектурные решения (внешний вид) малых форм архитектуры, переносного оборудования;  - план павильона, масштаб 1:100; 1:200;  - фасады, с указанием высотных отметок, габаритных размеров, материалов отделки фасадов, элементов фасадов, цвета, колера материалов отделки, масштаб 1:100;1:200;  - пояснительная записка. |
| 6 | Состав павильона | В соответствии с требованиями законодательства РФ, технических регламентов, САНПиН, СНиП, СП. |
| 7 | Требования к внешнему виду павильона | Павильон должен выполняться из конструкций и металлических элементов заводского изготовления комплектной поставки.  Оформление фасадов:  - облицовка стен, элементов фасадов - деревянные ламели в сочетании с композитными панелями;  - максимальное витражное остекление в переплетах тонированных;  - конструктивные элементы жесткости и крепления должны быть закрыты декоративными элементами;  - необходимо предусмотреть место для размещения вывески (объемные световые буквы);  - разработать вариант светового праздничного оформления фасадов павильона.  Габаритные размеры павильона – не более представленных в приложенной схеме размещения. |
| 8 | Благоустройство территории | Проект благоустройства должен предусматривать:  - мероприятия, определенные требованиями технических регламентов, САНПиН; СНиП, СП;  - эффективность решений в организации транспортных и пешеходных путей;  - обустройство площадки с плиточным покрытием для размещения павильона,  - освещение территории, размещение малых форм архитектуры (скамей, урн, цветочниц и т.д.), озеленение территории. |
| 9 | Мероприятия по обеспечению жизнедеятельности маломобильных групп населения | В соответствии с законодательством РФ, техническими регламентам, СП 59.13330.2016 Свода правил «Доступность зданий, строений, сооружений для мобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001» |
| 10 | Нормативно-правовые документы | 1. Правила благоустройства территории города Череповца, утвержденные решением Череповецкой городской Думы от 31.10.2017 № 185 (с изменениями).  2. Технические регламенты, САНПиН, СП, СНиП.  3. Положение «О составе разделов проектной документации и требований к их содержанию», утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 №87; ГОСТ 21.508-2020; ГОСТ Р 21.1101-2020.  4. Положение о размещении нестационарных торговых объектов и нестационарных объектов по оказанию услуг населению на территории города Череповца, утв. постановлением мэрии города от 09.06.2011 №2469 (с изменениями).  5. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 " Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"; Свод правил СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям" (с изменениями). |
| 11 | Особые условия | 1. Павильон необходимо размещать в соответствии с проектно-сметной документацией (далее – ПСД), разработанной лицами, имеющими свидетельство о допуске к работам по подготовке ПСД, выданное саморегулируемой организацией.  2. Проектную документацию необходимо разработать в соответствии с:  - требованиями технических регламентов, САНПиН, СП, СНиП;  - техническими условиями ресурсоснабжающих организаций города и с учетом существующих и ранее запроектированных инженерных коммуникаций.  3. Необходимо выполнить подключение павильона к объектам инженерных служб города за свой счет (при необходимости). |
| 12 | Требования к согласованию материалов | 1. Проектную документацию необходимо согласовать с инженерными службами города в том случае, если выставлено особое условие о размещении объекта или о согласовании, а также - с балансодержателями инженерных сетей.  2. После проведения указанных выше согласований архитектурные решения и схему планировочной организации земельного участка необходимо согласовать с управлением архитектуры и градостроительства. |
| 13 | Количество предоставляемых экземпляров | Два экземпляра на бумажных носителях и один в электронном виде необходимо представить в управление архитектуры и градостроительства. |

Требования к разработке архитектурных решений и схемы планировочной организации земельного участка нестационарного объекта – торгового павильона по адресу: г. Череповец, пр-кт Победы, у д. 177, у остановки автобуса **(Лот № 2)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| 1 | Основание для проектирования | Договор о размещении нестационарного торгового объекта от \_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_ |
| 2 | Местонахождение объекта | Согласно приложенной схеме размещения. |
| 3 | Стадийность | Эскизный проект |
| 4 | Цель проекта | Размещение нестационарного торгового объекта на территории города |
| 5 | Состав проекта | 1. Пояснительная записка.  2. Графические материалы:  - общие данные;  - план благоустройства территории, разбивочный план, масштаб 1:500;  - план организации рельефа, масштаб 1:500;  - архитектурные решения (внешний вид) малых форм архитектуры, переносного оборудования;  - план павильона, масштаб 1:100; 1:200;  - фасады, с указанием высотных отметок, габаритных размеров, материалов отделки фасадов, элементов фасадов, цвета, колера материалов отделки, масштаб 1:100;1:200;  - пояснительная записка. |
| 6 | Состав павильона | В соответствии с требованиями законодательства РФ, технических регламентов, САНПиН, СНиП, СП. |
| 7 | Требования к внешнему виду павильона | Павильон должен выполняться из конструкций и металлических элементов заводского изготовления комплектной поставки.  Оформление фасадов:  - облицовка стен, элементов фасадов - деревянные ламели в сочетании с композитными панелями;  - максимальное витражное остекление в переплетах тонированных;  - конструктивные элементы жесткости и крепления должны быть закрыты декоративными элементами;  - необходимо предусмотреть место для размещения вывески (объемные световые буквы);  - разработать вариант светового праздничного оформления фасадов павильона.  Габаритные размеры павильона – не более представленных в приложенной схеме размещения. |
| 8 | Благоустройство территории | Проект благоустройства должен предусматривать:  - мероприятия, определенные требованиями технических регламентов, САНПиН; СНиП, СП;  - эффективность решений в организации транспортных и пешеходных путей;  - обустройство площадки с плиточным покрытием для размещения павильона,  - освещение территории, размещение малых форм архитектуры (скамей, урн, цветочниц и т.д.), озеленение территории. |
| 9 | Мероприятия по обеспечению жизнедеятельности маломобильных групп населения | В соответствии с законодательством РФ, техническими регламентам, СП 59.13330.2016 Свода правил «Доступность зданий, строений, сооружений для мобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001» |
| 10 | Нормативно-правовые документы | 1. Правила благоустройства территории города Череповца, утвержденные решением Череповецкой городской Думы от 31.10.2017 № 185 (с изменениями).  2. Технические регламенты, САНПиН, СП, СНиП.  3. Положение «О составе разделов проектной документации и требований к их содержанию», утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 №87; ГОСТ 21.508-2020; ГОСТ Р 21.1101-2020.  4. Положение о размещении нестационарных торговых объектов и нестационарных объектов по оказанию услуг населению на территории города Череповца, утв. постановлением мэрии города от 09.06.2011 №2469 (с изменениями).  5. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 " Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"; Свод правил СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям" (с изменениями). |
| 11 | Особые условия | 1. Павильон необходимо размещать в соответствии с проектно-сметной документацией (далее – ПСД), разработанной лицами, имеющими свидетельство о допуске к работам по подготовке ПСД, выданное саморегулируемой организацией.  2. Проектную документацию необходимо разработать в соответствии с:  - требованиями технических регламентов, САНПиН, СП, СНиП;  - техническими условиями ресурсоснабжающих организаций города и с учетом существующих и ранее запроектированных инженерных коммуникаций.  3. Необходимо выполнить подключение павильона к объектам инженерных служб города за свой счет (при необходимости). |
| 12 | Требования к согласованию материалов | 1. Проектную документацию необходимо согласовать с инженерными службами города в том случае, если выставлено особое условие о размещении объекта или о согласовании, а также - с балансодержателями инженерных сетей.  2. После проведения указанных выше согласований архитектурные решения и схему планировочной организации земельного участка необходимо согласовать с управлением архитектуры и градостроительства. |
| 13 | Количество предоставляемых экземпляров | Два экземпляра на бумажных носителях и один в электронном виде необходимо представить в управление архитектуры и градостроительства. |

Требования к разработке архитектурных решений и схемы планировочной организации земельного участка нестационарного объекта – торгового павильона по адресу: г. Череповец, пр-кт Победы, у остановки автобуса "Красный ткач"

(нечетная сторона) **(Лот № 3)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| 1 | Основание для проектирования | Договор о размещении нестационарного торгового объекта от \_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_ |
| 2 | Местонахождение объекта | Согласно приложенной схеме размещения. |
| 3 | Стадийность | Эскизный проект |
| 4 | Цель проекта | Размещение нестационарного торгового объекта на территории города |
| 5 | Состав проекта | 1. Пояснительная записка.  2. Графические материалы:  - общие данные;  - план благоустройства территории, разбивочный план, масштаб 1:500;  - план организации рельефа, масштаб 1:500;  - архитектурные решения (внешний вид) малых форм архитектуры, переносного оборудования;  - план павильона, масштаб 1:100; 1:200;  - фасады, с указанием высотных отметок, габаритных размеров, материалов отделки фасадов, элементов фасадов, цвета, колера материалов отделки, масштаб 1:100;1:200;  - пояснительная записка. |
| 6 | Состав павильона | В соответствии с требованиями законодательства РФ, технических регламентов, САНПиН, СНиП, СП. |
| 7 | Требования к внешнему виду павильона | Павильон должен выполняться из конструкций и металлических элементов заводского изготовления комплектной поставки.  Оформление фасадов:  - облицовка стен, элементов фасадов - деревянные ламели в сочетании с композитными панелями;  - максимальное витражное остекление в переплетах тонированных;  - конструктивные элементы жесткости и крепления должны быть закрыты декоративными элементами;  - необходимо предусмотреть место для размещения вывески (объемные световые буквы);  - разработать вариант светового праздничного оформления фасадов павильона.  Габаритные размеры павильона – не более представленных в приложенной схеме размещения. |
| 8 | Благоустройство территории | Проект благоустройства должен предусматривать:  - мероприятия, определенные требованиями технических регламентов, САНПиН; СНиП, СП;  - эффективность решений в организации транспортных и пешеходных путей;  - обустройство площадки с плиточным покрытием для размещения павильона,  - освещение территории, размещение малых форм архитектуры (скамей, урн, цветочниц и т.д.), озеленение территории. |
| 9 | Мероприятия по обеспечению жизнедеятельности маломобильных групп населения | В соответствии с законодательством РФ, техническими регламентам, СП 59.13330.2016 Свода правил «Доступность зданий, строений, сооружений для мобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001» |
| 10 | Нормативно-правовые документы | 1. Правила благоустройства территории города Череповца, утвержденные решением Череповецкой городской Думы от 31.10.2017 № 185 (с изменениями).  2. Технические регламенты, САНПиН, СП, СНиП.  3. Положение «О составе разделов проектной документации и требований к их содержанию», утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 №87; ГОСТ 21.508-2020; ГОСТ Р 21.1101-2020.  4. Положение о размещении нестационарных торговых объектов и нестационарных объектов по оказанию услуг населению на территории города Череповца, утв. постановлением мэрии города от 09.06.2011 №2469 (с изменениями).  5. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 " Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"; Свод правил СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям" (с изменениями). |
| 11 | Особые условия | 1. Павильон необходимо размещать в соответствии с проектно-сметной документацией (далее – ПСД), разработанной лицами, имеющими свидетельство о допуске к работам по подготовке ПСД, выданное саморегулируемой организацией.  2. Проектную документацию необходимо разработать в соответствии с:  - требованиями технических регламентов, САНПиН, СП, СНиП;  - техническими условиями ресурсоснабжающих организаций города и с учетом существующих и ранее запроектированных инженерных коммуникаций.  3. Необходимо выполнить подключение павильона к объектам инженерных служб города за свой счет (при необходимости). |
| 12 | Требования к согласованию материалов | 1. Проектную документацию необходимо согласовать с инженерными службами города в том случае, если выставлено особое условие о размещении объекта или о согласовании, а также - с балансодержателями инженерных сетей.  2. После проведения указанных выше согласований архитектурные решения и схему планировочной организации земельного участка необходимо согласовать с управлением архитектуры и градостроительства. |
| 13 | Количество предоставляемых экземпляров | Два экземпляра на бумажных носителях и один в электронном виде необходимо представить в управление архитектуры и градостроительства. |

Требования к разработке архитектурных решений и схемы планировочной организации земельного участка нестационарного объекта – торгового павильона по адресу: г. Череповец, пр-кт Советский, у д. 98 **(Лот № 4)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| 1 | Основание для проектирования | Договор о размещении нестационарного торгового объекта от \_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_ |
| 2 | Местонахождение объекта | Согласно приложенной схеме размещения. |
| 3 | Стадийность | Эскизный проект |
| 4 | Цель проекта | Размещение нестационарного торгового объекта на территории города |
| 5 | Состав проекта | 1. Пояснительная записка.  2. Графические материалы:  - общие данные;  - план благоустройства территории, разбивочный план, масштаб 1:500;  - план организации рельефа, масштаб 1:500;  - архитектурные решения (внешний вид) малых форм архитектуры, переносного оборудования;  - план павильона, масштаб 1:100; 1:200;  - фасады, с указанием высотных отметок, габаритных размеров, материалов отделки фасадов, элементов фасадов, цвета, колера материалов отделки, масштаб 1:100;1:200;  - пояснительная записка. |
| 6 | Состав павильона | В соответствии с требованиями законодательства РФ, технических регламентов, САНПиН, СНиП, СП. |
| 7 | Требования к внешнему виду павильона | Павильон должен выполняться из конструкций и металлических элементов заводского изготовления комплектной поставки.  Оформление фасадов:  - облицовка стен, элементов фасадов - деревянные ламели в сочетании с композитными панелями;  - максимальное витражное остекление в переплетах тонированных;  - конструктивные элементы жесткости и крепления должны быть закрыты декоративными элементами;  - необходимо предусмотреть место для размещения вывески (объемные световые буквы);  - разработать вариант светового праздничного оформления фасадов павильона.  Габаритные размеры павильона – не более представленных в приложенной схеме размещения.  Цветовое решение фасадов необходимо увязать с цветовым решением окружающей застройки. |
| 8 | Благоустройство территории | Проект благоустройства должен предусматривать:  - мероприятия, определенные требованиями технических регламентов, САНПиН; СНиП, СП;  - эффективность решений в организации транспортных и пешеходных путей;  - обустройство площадки с плиточным покрытием для размещения павильона,  - освещение территории, размещение малых форм архитектуры (скамей, урн, цветочниц и т.д.), озеленение территории. |
| 9 | Мероприятия по обеспечению жизнедеятельности маломобильных групп населения | В соответствии с законодательством РФ, техническими регламентам, СП 59.13330.2016 Свода правил «Доступность зданий, строений, сооружений для мобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001» |
| 10 | Нормативно-правовые документы | 1. Правила благоустройства территории города Череповца, утвержденные решением Череповецкой городской Думы от 31.10.2017 № 185 (с изменениями).  2. Технические регламенты, САНПиН, СП, СНиП.  3. Положение «О составе разделов проектной документации и требований к их содержанию», утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 №87; ГОСТ 21.508-2020; ГОСТ Р 21.1101-2020.  4. Положение о размещении нестационарных торговых объектов и нестационарных объектов по оказанию услуг населению на территории города Череповца, утв. постановлением мэрии города от 09.06.2011 №2469 (с изменениями).  5. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 " Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"; Свод правил СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям" (с изменениями). |
| 11 | Особые условия | 1. Павильон необходимо размещать в соответствии с проектно-сметной документацией (далее – ПСД), разработанной лицами, имеющими свидетельство о допуске к работам по подготовке ПСД, выданное саморегулируемой организацией.  2. Проектную документацию необходимо разработать в соответствии с:  - требованиями технических регламентов, САНПиН, СП, СНиП;  - техническими условиями ресурсоснабжающих организаций города и с учетом существующих и ранее запроектированных инженерных коммуникаций.  3. Необходимо выполнить подключение павильона к объектам инженерных служб города за свой счет (при необходимости). |
| 12 | Требования к согласованию материалов | 1. Проектную документацию необходимо согласовать с инженерными службами города в том случае, если выставлено особое условие о размещении объекта или о согласовании, а также - с балансодержателями инженерных сетей.  2. После проведения указанных выше согласований архитектурные решения и схему планировочной организации земельного участка необходимо согласовать с управлением архитектуры и градостроительства. |
| 13 | Количество предоставляемых экземпляров | Два экземпляра на бумажных носителях и один в электронном виде необходимо представить в управление архитектуры и градостроительства. |

Требования к разработке архитектурных решений и схемы планировочной организации земельного участка нестационарного объекта – торгового павильона

по адресу: г. Череповец, пр-кт Победы, у д. 33А, у проходной ЧСПЗ **(Лот № 5)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| 1 | Основание для проектирования | Договор о размещении нестационарного торгового объекта от \_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_ |
| 2 | Местонахождение объекта | Согласно приложенной схеме размещения. |
| 3 | Стадийность | Эскизный проект |
| 4 | Цель проекта | Размещение нестационарного торгового объекта на территории города |
| 5 | Состав проекта | 1. Пояснительная записка.  2. Графические материалы:  - общие данные;  - план благоустройства территории, разбивочный план, масштаб 1:500;  - план организации рельефа, масштаб 1:500;  - архитектурные решения (внешний вид) малых форм архитектуры, переносного оборудования;  - план павильона, масштаб 1:100; 1:200;  - фасады, с указанием высотных отметок, габаритных размеров, материалов отделки фасадов, элементов фасадов, цвета, колера материалов отделки, масштаб 1:100;1:200;  - пояснительная записка. |
| 6 | Состав павильона | В соответствии с требованиями законодательства РФ, технических регламентов, САНПиН, СНиП, СП. |
| 7 | Требования к внешнему виду павильона | Павильон должен выполняться из конструкций и металлических элементов заводского изготовления комплектной поставки.  Оформление фасадов:  - облицовка стен, элементов фасадов - деревянные ламели в сочетании с композитными панелями;  - максимальное витражное остекление в переплетах тонированных;  - конструктивные элементы жесткости и крепления должны быть закрыты декоративными элементами;  - необходимо предусмотреть место для размещения вывески (объемные световые буквы);  - разработать вариант светового праздничного оформления фасадов павильона.  Габаритные размеры павильона – не более представленных в приложенной схеме размещения. |
| 8 | Благоустройство территории | Проект благоустройства должен предусматривать:  - мероприятия, определенные требованиями технических регламентов, САНПиН; СНиП, СП;  - эффективность решений в организации транспортных и пешеходных путей;  - обустройство площадки с плиточным покрытием для размещения павильона,  - освещение территории, размещение малых форм архитектуры (скамей, урн, цветочниц и т.д.), озеленение территории. |
| 9 | Мероприятия по обеспечению жизнедеятельности маломобильных групп населения | В соответствии с законодательством РФ, техническими регламентам, СП 59.13330.2016 Свода правил «Доступность зданий, строений, сооружений для мобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001» |
| 10 | Нормативно-правовые документы | 1. Правила благоустройства территории города Череповца, утвержденные решением Череповецкой городской Думы от 31.10.2017 № 185 (с изменениями).  2. Технические регламенты, САНПиН, СП, СНиП.  3. Положение «О составе разделов проектной документации и требований к их содержанию», утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 №87; ГОСТ 21.508-2020; ГОСТ Р 21.1101-2020.  4. Положение о размещении нестационарных торговых объектов и нестационарных объектов по оказанию услуг населению на территории города Череповца, утв. постановлением мэрии города от 09.06.2011 №2469 (с изменениями).  5. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 " Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"; Свод правил СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям" (с изменениями). |
| 11 | Особые условия | 1. Павильон необходимо размещать в соответствии с проектно-сметной документацией (далее – ПСД), разработанной лицами, имеющими свидетельство о допуске к работам по подготовке ПСД, выданное саморегулируемой организацией.  2. Проектную документацию необходимо разработать в соответствии с:  - требованиями технических регламентов, САНПиН, СП, СНиП;  - техническими условиями ресурсоснабжающих организаций города и с учетом существующих и ранее запроектированных инженерных коммуникаций.  3. Необходимо выполнить подключение павильона к объектам инженерных служб города за свой счет (при необходимости). |
| 12 | Требования к согласованию материалов | 1. Проектную документацию необходимо согласовать с инженерными службами города в том случае, если выставлено особое условие о размещении объекта или о согласовании, а также - с балансодержателями инженерных сетей.  2. После проведения указанных выше согласований архитектурные решения и схему планировочной организации земельного участка необходимо согласовать с управлением архитектуры и градостроительства. |
| 13 | Количество предоставляемых экземпляров | Два экземпляра на бумажных носителях и один в электронном виде необходимо представить в управление архитектуры и градостроительства. |

Требования к разработке архитектурных решений и схемы планировочной организации земельного участка нестационарного объекта – торгового павильона

по адресу: г. Череповец, пр-кт Победы, у д. 195, остановка автобуса **(Лот № 6)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| 1 | Основание для проектирования | Договор о размещении нестационарного торгового объекта от \_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_ |
| 2 | Местонахождение объекта | Согласно приложенной схеме размещения. |
| 3 | Стадийность | Эскизный проект |
| 4 | Цель проекта | Размещение нестационарного торгового объекта на территории города |
| 5 | Состав проекта | 1. Пояснительная записка.  2. Графические материалы:  - общие данные;  - план благоустройства территории, разбивочный план, масштаб 1:500;  - план организации рельефа, масштаб 1:500;  - архитектурные решения (внешний вид) малых форм архитектуры, переносного оборудования;  - план павильона, масштаб 1:100; 1:200;  - фасады, с указанием высотных отметок, габаритных размеров, материалов отделки фасадов, элементов фасадов, цвета, колера материалов отделки, масштаб 1:100;1:200;  - пояснительная записка. |
| 6 | Состав павильона | В соответствии с требованиями законодательства РФ, технических регламентов, САНПиН, СНиП, СП. |
| 7 | Требования к внешнему виду павильона | Павильон должен выполняться из конструкций и металлических элементов заводского изготовления комплектной поставки.  Оформление фасадов:  - облицовка стен, элементов фасадов - деревянные ламели в сочетании с композитными панелями;  - максимальное витражное остекление в переплетах тонированных;  - использование объемных элементов для оформления фасадов;  - конструктивные элементы жесткости и крепления должны быть закрыты декоративными элементами;  - необходимо предусмотреть место для размещения вывески (объемные световые буквы);  - разработать вариант светового праздничного оформления фасадов павильона.  Габаритные размеры павильона – не более представленных в приложенной схеме размещения.  Архитектурное решение фасадов павильона, в том числе цветовое, необходимо увязать с архитектурным решением переоборудования фасадов нестационарного торгового объекта, расположенного на прилегающей территории. |
| 8 | Благоустройство территории | Проект благоустройства должен предусматривать:  - мероприятия, определенные требованиями технических регламентов, САНПиН; СНиП, СП;  - эффективность решений в организации транспортных и пешеходных путей;  - обустройство площадки с плиточным покрытием для размещения павильона, пешеходных дорожек с плиточным покрытием,  - освещение территории, размещение малых форм архитектуры (скамей, урн, цветочниц и т.д.), озеленение территории. |
| 9 | Мероприятия по обеспечению жизнедеятельности маломобильных групп населения | В соответствии с законодательством РФ, техническими регламентам, СП 59.13330.2016 Свода правил «Доступность зданий, строений, сооружений для мобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001» |
| 10 | Нормативно-правовые документы | 1. Правила благоустройства территории города Череповца, утвержденные решением Череповецкой городской Думы от 31.10.2017 № 185 (с изменениями).  2. Технические регламенты, САНПиН, СП, СНиП.  3. Положение «О составе разделов проектной документации и требований к их содержанию», утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 №87; ГОСТ 21.508-2020; ГОСТ Р 21.1101-2020.  4. Положение о размещении нестационарных торговых объектов и нестационарных объектов по оказанию услуг населению на территории города Череповца, утв. постановлением мэрии города от 09.06.2011 №2469 (с изменениями).  5. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 " Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"; Свод правил СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям" (с изменениями). |
| 11 | Особые условия | 1. Павильон необходимо размещать в соответствии с проектно-сметной документацией (далее – ПСД), разработанной лицами, имеющими свидетельство о допуске к работам по подготовке ПСД, выданное саморегулируемой организацией.  2. Проектную документацию необходимо разработать в соответствии с:  - требованиями технических регламентов, САНПиН, СП, СНиП;  - техническими условиями ресурсоснабжающих организаций города и с учетом существующих и ранее запроектированных инженерных коммуникаций.  3. Необходимо выполнить подключение павильона к объектам инженерных служб города за свой счет (при необходимости). |
| 12 | Требования к согласованию материалов | 1. Проектную документацию необходимо согласовать с инженерными службами города в том случае, если выставлено особое условие о размещении объекта или о согласовании, а также - с балансодержателями инженерных сетей.  2. После проведения указанных выше согласований архитектурные решения и схему планировочной организации земельного участка необходимо согласовать с управлением архитектуры и градостроительства. |
| 13 | Количество предоставляемых экземпляров | Два экземпляра на бумажных носителях и один в электронном виде необходимо представить в управление архитектуры и градостроительства. |

Требования к разработке архитектурных решений и схемы планировочной организации земельного участка нестационарного объекта – торгового павильона

по адресу: г. Череповец, ул. Краснодонцев, у д. 50 **(Лот № 7)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| 1 | Основание для проектирования | Договор о размещении нестационарного торгового объекта от \_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_ |
| 2 | Местонахождение объекта | Согласно приложенной схеме размещения. |
| 3 | Стадийность | Эскизный проект |
| 4 | Цель проекта | Размещение нестационарного торгового объекта на территории города |
| 5 | Состав проекта | 1. Пояснительная записка.  2. Графические материалы:  - общие данные;  - план благоустройства территории, разбивочный план, масштаб 1:500;  - план организации рельефа, масштаб 1:500;  - архитектурные решения (внешний вид) малых форм архитектуры, переносного оборудования;  - план павильона, масштаб 1:100; 1:200;  - фасады, с указанием высотных отметок, габаритных размеров, материалов отделки фасадов, элементов фасадов, цвета, колера материалов отделки, масштаб 1:100;1:200;  - пояснительная записка. |
| 6 | Состав павильона | В соответствии с требованиями законодательства РФ, технических регламентов, САНПиН, СНиП, СП. |
| 7 | Требования к внешнему виду павильона | Павильон должен выполняться из конструкций и металлических элементов заводского изготовления комплектной поставки.  Оформление фасадов:  - облицовка стен, элементов фасадов - деревянные ламели в сочетании с композитными панелями;  - максимальное витражное остекление в переплетах тонированных;  - использование объемных элементов для оформления фасадов;  - конструктивные элементы жесткости и крепления должны быть закрыты декоративными элементами;  - необходимо предусмотреть место для размещения вывески (объемные световые буквы);  - разработать вариант светового праздничного оформления фасадов павильона.  Габаритные размеры павильона – не более представленных в приложенной схеме размещения. |
| 8 | Благоустройство территории | Проект благоустройства должен предусматривать:  - мероприятия, определенные требованиями технических регламентов, САНПиН; СНиП, СП;  - эффективность решений в организации транспортных и пешеходных путей;  - обустройство площадки с плиточным покрытием для размещения павильона, пешеходных дорожек с плиточным покрытием,  - освещение территории, размещение малых форм архитектуры (скамей, урн, цветочниц и т.д.), озеленение территории. |
| 9 | Мероприятия по обеспечению жизнедеятельности маломобильных групп населения | В соответствии с законодательством РФ, техническими регламентам, СП 59.13330.2016 Свода правил «Доступность зданий, строений, сооружений для мобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001» |
| 10 | Нормативно-правовые документы | 1. Правила благоустройства территории города Череповца, утвержденные решением Череповецкой городской Думы от 31.10.2017 № 185 (с изменениями).  2. Технические регламенты, САНПиН, СП, СНиП.  3. Положение «О составе разделов проектной документации и требований к их содержанию», утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 №87; ГОСТ 21.508-2020; ГОСТ Р 21.1101-2020.  4. Положение о размещении нестационарных торговых объектов и нестационарных объектов по оказанию услуг населению на территории города Череповца, утв. постановлением мэрии города от 09.06.2011 №2469 (с изменениями).  5. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 " Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"; Свод правил СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям" (с изменениями). |
| 11 | Особые условия | 1. Павильон необходимо размещать в соответствии с проектно-сметной документацией (далее – ПСД), разработанной лицами, имеющими свидетельство о допуске к работам по подготовке ПСД, выданное саморегулируемой организацией.  2. Проектную документацию необходимо разработать в соответствии с:  - требованиями технических регламентов, САНПиН, СП, СНиП;  - техническими условиями ресурсоснабжающих организаций города и с учетом существующих и ранее запроектированных инженерных коммуникаций.  3. Необходимо выполнить подключение павильона к объектам инженерных служб города за свой счет (при необходимости). |
| 12 | Требования к согласованию материалов | 1. Проектную документацию необходимо согласовать с инженерными службами города в том случае, если выставлено особое условие о размещении объекта или о согласовании, а также - с балансодержателями инженерных сетей.  2. После проведения указанных выше согласований архитектурные решения и схему планировочной организации земельного участка необходимо согласовать с управлением архитектуры и градостроительства. |
| 13 | Количество предоставляемых экземпляров | Два экземпляра на бумажных носителях и один в электронном виде необходимо представить в управление архитектурs и градостроительства. |

Требования к разработке архитектурных решений и схемы планировочной организации земельного участка нестационарного объекта – торгового павильона

по адресу: г. Череповец, ул. Окинина, у д. 8/31 **(Лот № 8)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| 1 | Основание для проектирования | Договор о размещении нестационарного торгового объекта от \_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_ |
| 2 | Местонахождение объекта | Согласно приложенной схеме размещения. |
| 3 | Стадийность | Эскизный проект |
| 4 | Цель проекта | Размещение нестационарного торгового объекта на территории города |
| 5 | Состав проекта | 1. Пояснительная записка.  2. Графические материалы:  - общие данные;  - план благоустройства территории, разбивочный план, масштаб 1:500;  - план организации рельефа, масштаб 1:500;  - архитектурные решения (внешний вид) малых форм архитектуры, переносного оборудования;  - план павильона, масштаб 1:100; 1:200;  - фасады, с указанием высотных отметок, габаритных размеров, материалов отделки фасадов, элементов фасадов, цвета, колера материалов отделки, масштаб 1:100;1:200;  - пояснительная записка. |
| 6 | Состав павильона | В соответствии с требованиями законодательства РФ, технических регламентов, САНПиН, СНиП, СП. |
| 7 | Требования к внешнему виду павильона | Павильон должен выполняться из конструкций и металлических элементов заводского изготовления комплектной поставки.  Оформление фасадов:  - облицовка стен, элементов фасадов - деревянные ламели в сочетании с композитными панелями;  - максимальное витражное остекление в переплетах тонированных;  - использование объемных элементов для оформления фасадов;  - конструктивные элементы жесткости и крепления должны быть закрыты декоративными элементами;  - необходимо предусмотреть место для размещения вывески (объемные световые буквы);  - разработать вариант светового праздничного оформления фасадов павильона.  Параметры павильона в плане – не более представленных в приложенной схеме размещения. |
| 8 | Благоустройство территории | Проект благоустройства должен предусматривать:  - мероприятия, определенные требованиями технических регламентов, САНПиН; СНиП, СП;  - эффективность решений в организации транспортных и пешеходных путей;  - обустройство площадки с плиточным покрытием для размещения павильона, пешеходных дорожек с плиточным покрытием,  - освещение территории, размещение малых форм архитектуры (скамей, урн, цветочниц и т.д.), озеленение территории. |
| 9 | Мероприятия по обеспечению жизнедеятельности маломобильных групп населения | В соответствии с законодательством РФ, техническими регламентам, СП 59.13330.2016 Свода правил «Доступность зданий, строений, сооружений для мобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001» |
| 10 | Нормативно-правовые документы | 1. Правила благоустройства территории города Череповца, утвержденные решением Череповецкой городской Думы от 31.10.2017 № 185 (с изменениями).  2. Технические регламенты, САНПиН, СП, СНиП.  3. Положение «О составе разделов проектной документации и требований к их содержанию», утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 №87; ГОСТ 21.508-2020; ГОСТ Р 21.1101-2020.  4. Положение о размещении нестационарных торговых объектов и нестационарных объектов по оказанию услуг населению на территории города Череповца, утв. постановлением мэрии города от 09.06.2011 №2469 (с изменениями).  5. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 " Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"; Свод правил СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям" (с изменениями). |
| 11 | Особые условия | 1. Павильон необходимо размещать в соответствии с проектно-сметной документацией (далее – ПСД), разработанной лицами, имеющими свидетельство о допуске к работам по подготовке ПСД, выданное саморегулируемой организацией.  2. Проектную документацию необходимо разработать в соответствии с:  - требованиями технических регламентов, САНПиН, СП, СНиП;  - техническими условиями ресурсоснабжающих организаций города и с учетом существующих и ранее запроектированных инженерных коммуникаций.  3. Необходимо выполнить подключение павильона к объектам инженерных служб города. |
| 12 | Требования к согласованию материалов | 1. Проектную документацию необходимо согласовать с инженерными службами города в том случае, если выставлено особое условие о размещении объекта или о согласовании, а также - с балансодержателями инженерных сетей.  2. После проведения указанных выше согласований архитектурные решения и схему планировочной организации земельного участка необходимо согласовать с управлением архитектуры и градостроительства. |
| 13 | Количество предоставляемых экземпляров | Два экземпляра на бумажных носителях и один в электронном виде необходимо представить в управление архитектуры и градостроительства. |

Требования к разработке архитектурных решений и схемы планировочной организации земельного участка нестационарного объекта – стилизованного торгового павильона по адресу: г. Череповец, ул. Парковая, у д.9 **(Лот № 9)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| 1 | Основание для проектирования | Договор о размещении нестационарного торгового объекта от \_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_ |
| 2 | Местонахождение объекта | Согласно приложенной схеме размещения. |
| 3 | Стадийность | Эскизный проект |
| 4 | Цель проекта | Размещение нестационарного торгового объекта на территории города. |
| 5 | Состав проекта | 1. Пояснительная записка.  2. Графические материалы:  - общие данные;  - план благоустройства территории, разбивочный план, масштаб 1:500;  - план организации рельефа, масштаб 1:500;  - архитектурные решения (внешний вид) малых форм архитектуры, переносного оборудования;  - план павильона, масштаб 1:100; 1:200;  - фасады, с указанием высотных отметок, габаритных размеров, материалов отделки фасадов, элементов фасадов, цвета, колера материалов отделки, масштаб 1:100;1:200;  - пояснительная записка. |
| 6 | Состав стилизованного павильона | В соответствии с требованиями законодательства РФ, технических регламентов, САНПиН, СНиП, СП. |
| 7 | Требования к внешнему виду павильона, составу и отделке внутренних помещений | Стилизованный павильон должен выполняться в форме землянки из бревенчатых конструкций.  В объекте должны быть следующие помещения: гардероб, туалеты, зал для посетителей площадью не менее 50 м2, кухня.  Интерьер помещений должен быть военной тематики (пример оформления в приложении 6 к аукционной документации);  - предусмотреть тематическое (на военную тему) оформление фасадов павильона стилизованными элементами;  - конструктивные элементы жесткости и крепления должны быть закрыты декоративными элементами;  - предусмотреть: вывеску, совмещенную с логотипом, в виде объемных световых букв;  - разработать вариант светового оформления фасадов павильона, вариант праздничного светового оформления фасадов павильона.  Габаритные размеры павильона – не более представленных в приложенной схеме размещения. |
| 8 | Благоустройство территории | Проект благоустройства должен предусматривать:  - мероприятия, определенные требованиями технических регламентов, САНПиН; СНиП, СП;  - эффективность решений в организации транспортных и пешеходных путей;  - максимальное сохранение существующих зеленых насаждений;  - обустройство проезда, площадки для парковки с асфальто бетонным покрытием;  - обустройство площадки с плиточным покрытием для размещения павильона, пешеходных дорожек с плиточным покрытием, а также с комбинированным насыпным декоративным покрытием, с использованием, в том числе деревянных настилов (для стилизации объекта и территории);  - освещение территории, размещение стилизованных малых форм архитектуры (скамей, урн, цветочниц и т.д. изготовленных, в том числе с применением деревянных элементов), озеленение территории, в том числе элементами вертикального озеленения; арт-объекта на военную тему;  - обустройство места для размещения мобильных (на колесах) мусороконтейнеров с крышками; биотуалета. |
| 9 | Мероприятия по обеспечению жизнедеятельности маломобильных групп населения | В соответствии с законодательством РФ, техническими регламентам, СП 59.13330.2016 Свод правил «Доступность зданий, строений, сооружений для мобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001». |
| 10 | Нормативно-правовые документы | 1. Правила благоустройства территории города Череповца, утвержденные решением Череповецкой городской Думы от 31.10.2017 № 185 (с изменениями).  2. Технические регламенты, САНПиН, СП, СНиП, СП.  3. Положение «О составе разделов проектной документации и требований к их содержанию», утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 №87; ГОСТ 21.508-2020; ГОСТ Р 21.1101-2020.  4. Положение о размещении нестационарных торговых объектов и нестационарных объектов по оказанию услуг населению на территории города Череповца, утв. постановлением мэрии города от 09.06.2011 №2469 (с изменениями).  5. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 " Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации". Свод правил СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям" (с изменениями).  6. Постановление Правительства Вологодской области «Об утверждении предмета охраны, границ территории и требований к градостроительным регламентам в границах территории исторического поселения регионального значения город Череповец» от 30.10.2017 № 960. |
| 11 | Особые условия | 1. Стилизованный павильон необходимо размещать в соответствии с проектно-сметной документацией (далее – ПСД), разработанной лицами, имеющими свидетельство о допуске к работам по подготовке ПСД, выданное саморегулируемой организацией.  2. Проектную документацию необходимо разработать в соответствии с:  - требованиями технических регламентов, САНПиН, СП, СНиП;  - техническими условиями ресурсоснабжающих организаций города и с учетом существующих и ранее запроектированных инженерных коммуникаций.  3. Необходимо выполнить подключение павильона к объектам инженерных служб города за свой счет (при необходимости). |
| 12 | Требования к согласованию материалов | 1. Проектную документацию необходимо согласовать с инженерными службами города в том случае, если выставлено особое условие о размещении объекта или о согласовании, а также - с балансодержателями инженерных сетей; с департаментом жилищно-коммунального хозяйства мэрии.  Внешний вид отделки фасадов и предложения по отделке интерьеров необходимо согласовать с управлением по делам культуры мэрии.  2. После проведения указанных выше согласований архитектурные решения и схему планировочной организации земельного участка необходимо согласовать с управлением архитектуры и градостроительства. |
| 13 | Количество предоставляемых экземпляров | Два экземпляра на бумажных носителях и один в электронном виде необходимо представить в управление архитектуры и градостроительства. |