**Проект планировки территории линейного объекта улично-дорожной сети (красные линии) Северного района города Череповца**

# ТОМ 2

**Материалы по обоснованию проекта планировки территории**

Вологда2021 г.

## СОДЕРЖАНИЕ

[Раздел 3. «Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Графическая часть»](#_TOC_250004) 4

Схема расположения элементов планировочной структуры 5

Схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории 6…15

Схема организации улично-дорожной сети и движения транспорта 16…26

Схема вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и инженерной защиты территории 27…56

Схема границ зон с особыми условиями использования территорий, особо охраняемых природных территорий, лесничеств, совмещенная со схемой границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 57…66

Схема конструктивных и планировочных решений 67…76

[Раздел 4. «Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Пояснительная записка»](#_TOC_250003) 77

1. [Описание природно-климатических условий территории, в отношении которой разрабатывается проект планировки территории](#_TOC_250002) 78
2. Обоснование определения границ зон планируемого размещения

линейных объектов 80

1. Обоснование определения границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их

местоположения 83

1. Обоснование определения предельных параметров застройки территории в границах зон планируемого размещения объектов капитального

строительства, проектируемых в составе линейных объектов 83

1. Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта с сохраняемыми объектами капитального строительства, существующими и строящимися на момент подготовки проекта планировки территории 83
2. Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта(объектов) с объектами капитального строительства, строительство которых запланировано в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории 83
3. Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта сводными объектами 25
4. [Ведомость пересечения проектируемого линейного объекта с искусственными сооружениями (мостами и водопропускными трубами) 25](#_TOC_250001)
5. [Ведомость примыканий и пересечений проектируемого линейного объекта с существующими объектами улично-дорожной сети 26](#_TOC_250000)

**Приложение 3. Решение о подготовке документации по планировке территории с приложением задания.**

# Раздел 3. «Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Графическая часть»

# Раздел 4. «Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Пояснительная записка»

* 1. **Описание природно-климатических условий территории, в отношении которой разрабатывается проект планировки территории**

Географическая характеристика района.

Наименование линейного объекта: улично-дорожная сеть (красные линии) Северного района города Череповца.

Проектируемый объект является территорией в красных линиях - улично-дорожной сетью и озелененными территориями общего пользования.

В геоморфологическом отношении исследуемый участок расположен в северо-восточной части Молого-Шекснинской низменности в пределах южной части обширного моренного плато. Рельеф и поверхность четвертичных отложений района сформировались под воздействием ледника с последующим проявлением процессов, связанных с деятельностью древнего бассейна, заполнившего талыми водами Молого-Шекснинскую низину.

Для данной территории характерно развитие аккумулятивных моренных, абразионно- аккумулятивных озерно-ледниковых и озерно-аллювиальных равнин.

В геоморфологическом отношении для данной территории характерно развитие аккумулятивных моренных, абразионно-аккумулятивных озерно-ледниковых и озерно- аллювиальных равнин со слабовсхолмленным пологоволнистым рельефом. Изучаемый район расположен на правобережье р. Шексны.

Согласно СНиП 23-01-99\* «Строительная климатология» исследуемый участок расположен в климатическом подрайоне II-В. Исследуемая площадка расположена в зоне умеренно-континентального климата с холодной зимой и умеренно-теплым летом.

Климат территории определяется малым количеством солнечной радиации зимой, воздействием северных морей и интенсивным западным переносом воздушных масс. Частая смена воздушных масс придает погоде в течение всего года большую неустойчивость.

Согласно СНиП 23-01-99\* «Строительная климатология» исследуемый участок расположен в климатическом подрайоне II-В. Исследуемая площадка расположена в зоне умеренно-континентального климата с холодной зимой и умеренно-теплым летом.

В соответствии со своим географическим положением рассматриваемый район находится под воздействием воздушных масс Атлантики, реже Арктического бассейна, а также воздушных масс, сформировавшихся над территорией Европы. Коэффициент стратификации атмосферы А=160. Коэффициент рельефа местности 1. Скорость ветра, не превышающая повторяемость 5% составляет 6,7м/с.

Климат территории определяется малым количеством солнечной радиации зимой, воздействием северных морей и интенсивным западным переносом воздушных масс. Частая смена воздушных масс придает погоде в течение всего года большую неустойчивость.

Атмосферные потоки определяют направление ветров над территорией района. Поскольку преобладает западный перенос воздушных масс, то господствуют ветры юго-западной составляющей. Однако имеются сезонные различия. Зимой больше повторяемость южных, юго- западных и западных ветров, летом возрастает доля северо-восточных и северо-западных.

Зимой преобладают ветры с южной составляющей. Средняя минимальная температура января минус 15,5°С. Минимальные температуры воздуха могут достигать от минус 46°С до минус 49°С. Осадков выпадает 29-62 мм в месяц. Продолжительность залегания снежного покрова достигает 154 -168 дней. Продолжительность морозного периода составляет 154 суток.

Весной переход средних суточных температур к положительным значениям наблюдается в начале апреля. Среднемесячное количество осадков составляет 34-55мм. Снежный покров сходит в конце апреля. Время прохождения паводка с 15.04 по 03.05.

Летом преобладают ветры в юго-западном направлении. Самый теплый месяц лета – июль.

Средняя максимальная температура июля 22,3°С. Максимум температуры может

достигать

37,0°С. Среднее месячное количество осадков составляет 75-85 мм.

Осенью переход средней суточной температуры к отрицательным значениям наблюдается в середине ноября. Снежный покров устанавливается во второй половине ноября. Среднее месячное количество осадков составляет 50-78мм.

Среднегодовая повторяемость слабых ветров, штилей и приземных инверсий не превышает 30%. Потенциально опасными для селитебных зон г. Череповца являются западные и северо-западные направления ветра, среднегодовая повторяемость которых составляет соответственно 14 и 7% в год. Преобладающие южные направления ветра большую часть года уносят выбросы основных источников загрязнения в противоположную от селитебных зон города сторону. Расчётные метеорологические и климатические характеристики сведены в таблицу 1.

Таблица 1. – Расчётные метеорологические и климатические характеристики

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование  | Характеристика  |
| Среднегодовая температура воздуха, 0С  | + 3,2  |
| Абсолютный минимум температуры воздуха, 0С  | - 41,1  |
| Абсолютный максимум температуры воздуха, 0С  | + 31,8  |
| Температура наиболее холодной пятидневки 92% обеспеченности, 0С  | - 32  |
| Температура наиболее холодной пятидневки 98% обеспеченности, 0С  | - 38  |
| Температура наиболее холодных суток 92% обеспеченности, 0С  | - 37  |
| Температура наиболее холодных суток 98% обеспеченности, 0С  | - 42  |
| Скорость ветра не превышающая повторяемость 5%, м/с  | 11  |
| Район по ветровому давлению  | I  |
| Нормативное значение ветрового давления, Па  | 400  |
| Район по гололёду  | III  |
| Толщина стенки гололеда на высоте 10 м от поверхности земли  | 20мм  |
| Среднегодовая продолжительность гроз, ч  | 40-60  |
| Район по степени загрязнения атмосферы  | 4  |
| Район по весу снегового покрова  | IV  |
| Вес снегового покрова на 1 м2 горизонтальной поверхности, кПа  | 2,4  |

## Обоснование определения границ зон планируемого размещения линейных объектов

Проект планировки территории разработан на основании постановления № 4213 от 01.11.2021 г. мэрии города Череповца о подготовке документации о планировке территории линейного объекта. Территория линейного объекта определена в административных границах Северного района города Череповца

Проект планировки территории разработан с соблюдением следующей нормативно-правовой базы:

1. Градостроительный кодекс Российской Федерации.
2. Земельный кодекс Российской Федерации.
3. Постановление Правительства Российской Федерации от 12.05.2017 № 564 «Об утверждении положения о составе и содержании проектов планировки территории, предусматривающих размещение одного или нескольких линейных объектов»;
4. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
5. Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности».
6. СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89.
7. Стандарт комплексного развития территории, разработанный Минстроем России и ДОМ.РФ вместе с КБ Стрелка.
8. Действующие технические регламенты.
9. Региональных нормативов градостроительного проектирования Вологодской области.
10. Местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования «Город Череповец».

Цель разработки проекта планировки:

- Обеспечение устойчивого развития территории, установление параметров планируемого развития элементов планировочной структуры, выделение элементов планировочной структуры (кварталов, микрорайонов, иных элементов) и установление границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейных объектов улично-дорожной сети в соответствии с имеющейся градостроительной документацией и сложившейся на территории города застройкой.

- Определение перспективного развития улично-дорожной сети Северного района города Череповца.

- Проработка маршрутов велосипедной инфраструктуры в Северном районе, с отображением велодорожек в поперечных профилях улиц.

- Установление на территории Северного района г. Череповца границ красных линий, отделяющих земли общего пользования от земель другого назначения с координатами характерных точек.

- Регулирование парковочного пространства.

- Обеспечение прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства.

- Выполнение подготовительных работ для последующего формирования земельных участков под размещение линейных объектов УДС Северного района.

На основании Генерального плана города Череповца, утвержденного решением Череповецкой городской Думы от 09.12.2020 №162 (с изменениями), зона планируемого размещения линейного объекта территории в красных линиях устанавливается в границах города Череповца, расположенного в Вологодской области Российской Федерации, и находится в границах кадастровых кварталов №№ 35:21:0102005, 35:21:0102004, 35:21:0103001, 35:21:0102002, 35:21:0107001, 35:21:0106002, 35:21:0106001, 35:21:0302008, 35:21:0302009, 35:21:0302001, 35:21:0304004, 35:21:0304003, 35:21:0304002, 35:21:0304001, 35:21:0301001, 35:21:0302002, 35:21:0302003, 35:21:0302004, 35:21:0302005, 35:21:0302006, 35:21:0302007, 35:21:0302011, 35:21:0302012, 35:21:0302012 .

На территории планируемого размещения линейного объекта объекты культурного наследия федерального, регионального значения, а также выявленные объекты культурного наследия отсутствуют.

Границы и площадь территории, необходимой для размещения строительной площадки при производстве работ по строительству проектируемого линейного объекта, определяются проектной и рабочей документацией.

В границах территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки, расположены следующие элементы улично-дорожной сети:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п.п. | Наименование улиц и проездов | Категория улиц и дорог по генеральному плану |
| 1 | Кирилловское шоссе | Магистральная улица общегородского значения |
| 2 | Кирилловское шоссе | Магистральная улица районного значения |
| 3 | Северное шоссе | Магистральная улица общегородского значения |
| 4 | Ул. Городского Питомника | Магистральная улица районного значения |
| 5 | Ул. Школьная | Магистральная улица районного значения |
| 6 | Северное шоссе | Дорога промышленных и коммунально-складских районов |
| 7 | Ул. Центральная | Улица местного значения |
| 8 | Ул. Шубацкая | Улица местного значения |
| 9 | Ул. Молодежная | Улица местного значения |
| 10 | Ул. Молодежная | Магистральная улица районного значения |
| 11 | Ул. Моченкова | Магистральная улица районного значения |
| 12 | Ул. Остинская | Улица местного значения |
| 13 | Ул. Остинская | Магистральная улица районного значения |
| 14 | Ул. Проезжая | Улица местного значения |
| 15 | Ул. Пионерская | Магистральная улица районного значения |
| 16 | Ул. Партизана Окинина | Улица местного значения |
| 17 | Ул. Ветеранов | Улица местного значения |
| 18 | Проектируемая улица №1 | Улица местного значения |
| 19 | Проектируемая улица №2 | Улица местного значения |
| 20 | Проектируемая улица №3 | Улица местного значения |
| 21 | Проектируемая улица №4 | Улица местного значения |
| 22 | Проектируемая улица №5 | Улица местного значения |
| 23 | Проектируемая улица №6 | Улица местного значения |
| 24 | Проектируемая улица №7 | Улица местного значения |
| 25 | Проектируемая улица №8 | Улица местного значения |
| 26 | Проектируемая улица №9 | Улица местного значения |
| 27 | Проектируемая улица №10 | Улица местного значения |
| 28 | Проектируемая улица №11 | Улица местного значения |
| 29 | Проектируемая улица №12 | Улица местного значения |
| 30 | Ул. Фурманова | Улица местного значения |
| 31 | Ул. Спортивная | Улица местного значения |
| 32 | Пер. Спортивный | Проезд |
| 33 | Пер. Болотный | Проезд |
| 34 | 1-я линия | Проезд |
| 35 | 2-я линия | Проезд |
| 36 | 3-я линия | Проезд |
| 37 | 4-я линия | Проезд |
| 38 | 5-я линия | Проезд |
| 39 | 6-я линия | Проезд |
| 40 | 7-я линия | Проезд |
| 41 | 8-я линия | Проезд |
| 42 | Ул. Чайковского | Проезд |
| 43 | Ул. Мелиоративная | Проезд |
| 44 | Ул. Северная | Проезд |
| 45 | Ул. Жуковского | Проезд |
| 46 | Пер. Дементьевский | Проезд |
| 47 | Пер. Каменный | Проезд |
| 48 | Пер. Серов | Проезд |
| 49 | Ул. Заречная | Проезд |

## Обоснование определения границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения

## В границах проекта планировки линейные объекты, подлежащие реконструкции в связи с изменением их местоположения, отсутствуют.

## Обоснование определения предельных параметров застройки территории в границах зон планируемого размещения объектов капитального строительства, проектируемых в составе линейных объектов

Поскольку в составе линейного объекта размещение объектов капитального строительства не предусмотрено, то предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (предельное количество этажей, высота, процент застройки, минимальные отступы от границ земельных участков) не установлены.

Зона планируемого размещения линейного объекта не располагается в зоне охраны памятников истории и культуры г. Череповца.

В границах территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки, отсутствуют объекты культурного наследия, выявленные объекты культурного наследия, объекты, обладающие признаками объекта археологического наследия.

## Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта с сохраняемыми объектами капитального строительства, существующими и строящимися на момент подготовки проекта планировки территории

Зона планируемого размещения линейного объекта на момент подготовки проекта планировки территории включает в себя территорию объекта капитального строительства «Северная объездная дорога».

## Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта(объектов) с объектами капитального строительства, строительство которых запланировано в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории

Строительство объектов капитального строительства в соответствии с ранее утвержденной проектной документацией на участках размещения линейного объекта не запланировано.

## Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта(объектов) с водными объектами (в том числе с водотоками, водоемами, болотами и т.д.)

Зона планируемого размещения линейного объекта на момент подготовки проекта планировки территории не пересекает существующие водные объекты.

**Приложение 2. Решение о подготовке документации по планировке территории с приложением задания**